SNTP

Overzicht
  Op deze pagina kunt u de SNTP-instellingen configureren.
Methode SNTP-server
  STATISCH: de afdrukserver gebruikt de op deze pagina opgegeven waarde voor de SNTP-server en poorten. AUTO: de afdrukserver vraagt deze parameters op met DHCP zodra de server wordt ingeschakeld of gereset. De opstartmethode op de TCP/IP-pagina moet op AUTO of DHCP staan om DHCP te kunnen gebruiken.
Adres primaire SNTP-server
  In dit veld voert u de hostnaam of het IP-adres van de primaire SNTP-server in. (Bijvoorbeeld sntp.voorbeeld.net of 192.0.0.1.) Als u de DNS-naam van de SNTP-server gebruikt, moet u de FQDN (Fully Qualified Domain Name) gebruiken, zoals sntp.voorbeeld.net.
Poort primaire SNTP-server
  Geef het poortnummer op van de primaire SNTP-server waarmee u verbinding maakt.
Adres secundaire SNTP-server
  In dit veld voert u de hostnaam of het IP-adres van de secundaire SNTP-server in. Dit is een reserve voor de primaire SNTP-server. Als de primaire server niet beschikbaar is, maakt de afdrukserver contact met de secundaire SNTP-server.
Poort secundaire SNTP-server
  Geef het poortnummer op van de secundaire SNTP-server waarmee u verbinding maakt.
Synchronisatie-interval
  De afdrukserver wordt automatisch gesynchroniseerd met de SNTP-server na een interval van het opgegeven aantal uren.
Synchronisatiestatus
  Dit veld bevat de synchronisatiestatus met de opgegeven SNTP-server.
  Geslaagd: De laatste synchronisatie is goed verlopen.
  Synchronisatie mislukt: De laatste synchronisatie is niet goed verlopen.
  SNTP niet opgegeven: Door onjuiste SNTP-instellingen is de synchronisatie nooit goed verlopen van het moment waarop de afdrukserver werd ingeschakeld. Het kan ook dat SNTP uitstaat.
  Bezig met synchroniseren: De afdrukserver wordt gesynchroniseerd met de SNTP-server. Druk na enige tijd op de knop Vernieuwen om te controleren of de synchronisatie is gelukt.
  LET OP :
  De synchronisatiestatus Bezig met synchroniseren kan maximaal twee minuten duren. Als de status Synchronisatie mislukt of SNTP niet opgegeven is, is de opgegeven SNTP-server niet gevonden. De SNTP-server bestaat niet of de opgegeven host ondersteunt SNTP niet. Controleer de naam en het poortnummer van de SNTP-server.