POP3/SMTP

Visión general
  Esta página le permite modificar los parámetros de impresión vía Internet.
Dirección del servidor SMTP
  Este campo visualiza el nombre de máquina o la dirección IP de un servidor de correo SMTP (Servidor de correo electrónico saliente) en su red. (Por ej. smtp.ejemplo.net -o- 192.0.0.1).
  Si está utilizando el nombre DNS del servidor de correo electrónico SMTP, entonces deberá utilizar el FQDN (Fully Qualified Domain Name: Nombre Completo de Dominio) como smtp.ejemplo.net.
Puerto SMTP
  Especifica el número de puerto de destino del servidor SMTP al que se conectará.
Método de autentificación de servidor SMTP
  Especifique el método de autentificación para el servidor SMTP. Este valor determina qué método se utiliza para autentificar el usuario en el servidor SMTP.
  Ninguno: No se autentifica en el servidor SMTP.
  SMTP-AUTH: SMTP-AUTH utiliza el método de Autentificación SMTP. Si se utiliza este método, es necesario definir los detalles de la cuenta SMTP correctamente.
  POP antes de SMTP: Utiliza el método "POP antes de SMTP". Si se utiliza este método, es necesario definir la configuración de la cuenta POP3 correctamente.
Nombre de cuenta SMTP-AUTH
Contraseña de cuenta SMTP-AUTH
  Especifique un nombre y una contraseña que se validarán en el servidor SMTP. Si la contraseña no es necesaria, introduzca un espacio en blanco.
SMTP por SSL/TLS
  Configure el ajuste SMTP por SSL/TLS si tiene que mandar correo electrónico mediante la comunicación SSL segura.
  Ninguna: No se utilizará la comunicación SSL.
  SSL: Comunicación segura por la red con SSL.
  TLS: Comunicación segura por la red con TLS.
Verificar certificado del servidor
  Seleccione la casilla "Verificar certificado del servidor" si desea comprobar el servidor mediante el certificado CA que tiene que estar instalado si usa SSL o TLS.
Dirección de correo electrónico de la impresora
  Introduzca la dirección de correo electrónico de la impresora. Si la dirección del administrador no se ha introducido correctamente, el correo de notificación se enviará a la impresora. Si no establece una dirección de correo electrónico de la impresora, el correo de notificación no se enviará al administrador.
Dirección del servidor POP3
  Este campo determina el nombre de máquina o la dirección IP del servidor POP3 (servidor de correo electrónico entrante). (Por ej. pop.ejemplo.net -o- 192.0.0.1)
  Si está utilizando el nombre DNS del servidor de correo electrónico POP3, entonces deberá utilizar el FQDN (Fully Qualified Domain Name: Nombre Completo de Dominio) como pop.ejemplo.net.
Puerto POP3
  Especifica el número de puerto de destino del servidor POP3 al que se conectará.
Nombre del buzón de correo
Contraseña del buzón de correo
  Especifique un nombre de buzón y la contraseña en el servidor POP3 donde se recuperarán los trabajos de impresión vía Internet. Si la contraseña no es necesaria, introduzca un espacio en blanco.
Utilizar APOP
  Especifique si se utilizará APOP cuando se inicie sesión en el servidor POP3.
POP3 por SSL/TLS
  Configure el ajuste POP3 por SSL/TLS si tiene que recibir correo electrónico mediante la comunicación SSL segura.
  Ninguna: No se utilizará la comunicación SSL.
  SSL: Comunicación segura por la red con SSL.
  TLS: Comunicación segura por la red con TLS.
Verificar certificado del servidor
  Seleccione la casilla "Verificar certificado del servidor" si desea comprobar el servidor mediante el certificado CA que tiene que estar instalado si usa SSL o TLS.