SNMP

Обзор
  На этой странице можно изменить параметры протокола SNMP.
Режим работы SNMP
  Указан режим работы SNMP.
Настройки режима SNMP v1/v2с
  При использовании BRAdmin Professional до версии 2.80 или BRAdmin Light for Macintosh® до версии 1.10 необходимо проверить эту настройку при доступе к принтеру.
Настройки режима SNMPv3
Имя пользователя
  Укажите "Имя пользователя", чтобы использовать связь SNMPv3.
Тип ключа
  Этот ключ используется для аутентификации и шифрования.
Пароль
  Символы 16 ASCII.
Бинарные ключи
  32-байтовая шестнадцатеричная цифра.
Контекстное имя
  Укажите "Контекстное имя", чтобы использовать связь SNMPv3.