POP3/SMTP

概述
  您可以通过此页面修改因特网打印参数。
SMTP服务器地址
  此字段显示了网络上SMTP（简单邮件传输协议）邮件服务器（发送电子邮件服务器）的主机名或IP（网际协议）地址。(例如 smtp.example.net -或- 192.0.0.1)
  若使用SMTP（简单邮件传输协议）电子邮件服务器的DNS（域名服务）名，您必须使用FQDN（完全合格的域名），如smtp.example.net。
SMTP端口
  指定你将要连接的SMTP服务器的目标端口号。
SMTP服务器认证方法
  为SMTP服务器指定认证方法。该值决定了用户使用哪种方法认证SMTP服务器。
  无 : 不认证SMTP服务器。
  SMTP-AUTH : 即SMTP认证。要使用该方法,必须正确设置SMTP账号。
  POP优先于SMTP : 使用"POP优先于SMTP"方法。要使用该方法,必须正确设置POP3账号。
SMTP-AUTH账户名
SMTP-AUTH账号密码
  指定对SMTP服务器有效的用户名和密码。如果不设置密码，请输入一个空格。
SMTP over SSL/TLS
  如果需要使用SSL安全通信发送电子邮件，设置SMTP over SSL/TLS设置。
  无：不使用SSL通信。
  SSL：通过使用SSL的网络安全地通信。
  TLS：通过使用TLS的网络安全地通信。
验证服务器证书
  选择“验证服务器证书”复选框，通过使用SSL或TLS时所需安装的CA证书来验证服务器。
打印机电子邮件地址
  输入打印机的电子邮件地址。
  若错误输入管理员地址，报告出错情况的邮件将会发送到打印机。
  若未设定打印机电子邮件地址，报告出错情况的邮件将不会被发送给管理员。
POP3服务器地址
  此字段确定了主机名或POP3(第3代邮局协议)服务器的IP（网际协议）地址（接收邮件服务器）。
  （例如 pop.example.net -或- 192.0.0.1）
  若使用POP3(第3代邮局协议)电子邮件服务器的DNS（域名服务）名，您必须使用FQDN（正式域名）如pop.example.net。
POP3端口
  指定你将要连接的POP3服务器的目标端口号。
邮箱名称
邮箱密码
  指定可检索网络打印任务的POP3（第3代邮局协议）服务器的邮箱名称和密码。
  无需密码，输入一个空格
使用APOP
  指定当登陆到POP3服务器上时是否使用APOP。
POP3 over SSL/TLS
  如果需要使用SSL安全通信接收电子邮件，设置POP3 over SSL/TLS设置。
  无：不使用SSL通信。
  SSL：通过使用SSL的网络安全地通信。
  TLS：通过使用TLS的网络安全地通信。
验证服务器证书
  选择“验证服务器证书”复选框，通过使用SSL或TLS时所需安装的CA证书来验证服务器。