Servizio

Panoramica
  Questa pagina consente di modificare i parametri associati al servizio selezionato dall'elenco dei servizi.
Nome servizio
  Specifica il nome del servizio. In genere non occorre apportare modifiche in questo campo.
Porta servizio
  Specifica la porta fisica associata al servizio.
Protocolli
  Queste caselle di controllo definiscono i protocolli di rete abilitati per questo servizio.
Filtro
  Specifica l'eventuale filtro dei dati per questo servizio.
  0 indica l'assenza di filtri, i dati passano senza subire modifiche.
  1 indica la sostituzione del testo, in base all'impostazione predefinita CRLF per LF.
  2 indica un processo AppleTalk. Il filtraggio dipende dalle opzioni e dall'hardware selezionati.
  3 converte il testo normale in PostScript.
  4 converte i dati di output in formato PostScript Tagged Binary.
Stringhe di controllo
  Specifica le stringhe di dati da inviare all'inizio o alla fine di un processo di stampa.
Porta TCP di tipo raw
  Se il relativo valore è diverso da zero, definisce una porta TCP da utilizzare per la connessione a questo servizio.
Bidirezionale
  Se selezionato, il servizio restituirà i dati dalla stampante alla rete. In genere non è necessario modificare questo parametro. Nel caso di una stampante PostScript non bidirezionale, è possibile disattivare il supporto bidirezionale per attivare lo spooling AppleTalk.