| 무선 네트워크 이름
| 프린터/다기능 장치를 연결할 네트워크 이름(SSID)을 입력합니다. 장치가 애드혹 네트워크에서 통신 중이고 액세스 지점이 없는 경우 "애드혹 네트워크이고 액세스 지점이 없음" 옵션을 설정합니다. 이 옵션을 선택한 경우 사용 중인 네트워크 채널을 수동으로 선택해야 합니다. 사용 중인 네트워크 채널을 모르면 사용자 컴퓨터와 함께 제공된 설명서를 참조하고 채널 설정에 대한 정보를 찾습니다. 개인 방화벽은 악의적인 공격으로부터 사용자 컴퓨터를 보호합니다. 사용자 컴퓨터에서 개인 방화벽을 사용하고 있고 개인 방화벽으로 인해 사용자가 무선 네트워크 또는 무선 네트워크 내의 장치를 찾지 못하는 경우 방화벽을 일시적으로 사용하지 않도록 설정하는 것이 좋습니다. 그러나 방화벽을 사용하지 않도록 설정하면 방화벽을 다시 사용하도록 설정할 때까지 사용자 컴퓨터가 공격에 노출되기 쉽습니다. 따라서 방화벽을 사용하지 않도록 설정하기 전에 인터넷에서 액세스 지점의 연결을 끊는 것이 좋습니다. 이렇게 하려면 연결된 이더넷 허브/스위치에서 액세스 지점의 연결을 끊거나 인터넷 연결을 제공하는 DSL 또는 케이블 모뎀에서 액세스 지점의 연결을 끊습니다.