SNTP

Übersicht
  Diese Seite ermöglicht die Konfiguration der SNTP-Einstellungen.
SNTP-Server-Methode
  STATISCH: Der PrintServer verwendet die auf dieser Seite eingestellten Angaben für den SNTP-Server und die Port-Felder. AUTO: Der PrintServer versucht, diese Einstellungen über DHCP abzufragen, wenn der Server gestartet oder zurückgesetzt wird. Als BOOT-Methode muss auf der TCP/IP-Seite "AUTO" oder "DHCP" eingestellt sein, um DHCP verwenden zu können.
Adresse des primären SNTP-Servers
  Geben Sie in diesem Feld den Hostname oder die IP-Adresse des primären SNTP-Servers ein (z. B. sntp.beispiel.net oder 192.0.0.1). Wenn Sie den DNS-Namen des SNTP-Servers verwenden, müssen Sie den vollständigen Namen der Domäne (FQDN = Fully Qualified Domain Name) verwenden, z. B. sntp.beispiel.net.
Port des primären SNTP-Servers
  Geben Sie die Zielportnummer des primären SNTP-Servers ein, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.
Adresse des sekundären SNTP-Servers
  Geben Sie in diesem Feld den Hostname oder die IP-Adresse des sekundären SNTP-Servers ein. Dieser wird als Ersatzserver für den primären Server verwendet. Falls der primäre Server nicht erreichbar ist, wendet sich der PrintServer an den sekundären SNTP-Server.
Port des sekundären SNTP-Servers
  Geben Sie die Zielportnummer des sekundären SNTP-Servers ein, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.
Synchronisationsintervall
  Der PrintServer synchronisiert sich automatisch mit dem SNTP-Server im angegebenen Stundenintervall.
Synchronisationsstatus
  Dieses Feld zeigt den Synchronisationsstatus mit dem angegebenen SNTP-Server an.
  Erfolgreich: Die letzte Synchronisation verlief erfolgreich.
  Synchronisation fehlgeschlagen: Die letzte Synchronisation ist fehlgeschlagen.
  SNTP nicht angegeben: Aufgrund fehlerhafter SNTP-Einstellungen war seit Einschalten des PrintServers keine Synchronisation möglich. Oder SNTP ist nicht aktiviert.
  Synchronisation: Der PrintServer synchronisiert sich mit dem SNTP-Server. Klicken Sie nach einer Weile auf die Schaltfläche "Aktualisieren", um zu prüfen, ob die Synchronisation erfolgreich war.
  ACHTUNG :
  Der Synchronisationsstatus "Synchronisation" wird bis zu 2 Minuten lang angezeigt. Wenn der Status "Synchronisation fehlgeschlagen" oder "SNTP nicht angegeben" angezeigt wird, kann der angegebene SNTP-Server nicht gefunden werden. Entweder gibt es den SNTP-Server nicht oder der angegebene Host unterstützt SNTP nicht. Überprüfen Sie den Namen des SNTP-Servers und die Portnummer.