## 简介

本章将对您的机器进行概述说明。

本章内容包括：

- 机器概览

- 控制面板概览

- 了解状态 LED

## 机器概览

### 正视图

1 | 控制面板 | 5 | 纸张长度导板
2 | 顶盖 | 6 | 纸张宽度导板
3 | 墨粉盒 | 7 | 输出支架
4 | 纸盘 | 8 | 出纸盘（朝下）

### 后视图

1 | USB 端口
2 | 电源线插口

## 控制面板概览

1 |  | 卡纸 | 显示机器的卡纸状态（请参见了解状态 LED）。
2 |  | 联机/出错 | 显示打印机的状态（请参见了解状态 LED）。
3 |  | 停止/取消 | 随时停止操作，此外还有更多功能（请参见）。
4 |  | 电源 | 您可以使用此按钮打开与关闭电源。（请参见开机/关机。）

## 了解状态 LED

LED 的颜色指示机器的当前状态。

指示灯 | 状态 | 说明
--- | --- | ---
卡纸 （） | 橙色 | 开 | 发生卡纸现象。（请参见清除卡纸。）
联机 /错误 () | 关 | 机器处于脱机状态。
绿色 | 开 | 机器处于节能模式。 机器处于联机状态，可以从计算机接收数据。
闪烁 | 当 LED 缓慢闪烁时，表明机器正在从计算机接收数据。 当 LED 快速闪烁时，表明机器正在打印数据。
红色 | 开 | 盖板打开。合上盖板。 纸盘中无纸。在纸盘中装入纸张。 由于出现严重错误，机器已经停止运行。 系统出现问题。如果出现此问题，请与维修代表联系。 墨粉盒已经达到其预计寿命[a]。建议更换墨粉盒。（请参见更换墨粉盒。）
闪烁 | 发生小错误，机器正在等候清除错误。问题解决后，机器会继续打印。 墨粉盒中残留少量墨粉。墨粉盒中的墨粉[a]预计将用完。请准备新墨粉盒以备更换。可通过摇匀墨粉来暂时提高打印质量（请参见摇匀墨粉）。 机器以手动进纸模式或手动双面模式进行打印。 机器正在取消打印作业。
[a] 预计硒鼓寿命表示期望或估计的硒鼓寿命，指示平均输出份数，依照 ISO/IEC 19752 进行设计。页数会受工作环境，打印间隔，介质类型和介质尺寸的影响。即使红色 LED 亮起且打印机停止打印，墨粉盒中仍可能残留墨粉。

Lenovo 不推荐使用非原装 Lenovo 墨粉盒，如重新填装或改装的硒鼓墨粉盒。Lenovo 无法保证非原装 Lenovo 硒鼓的质量。机器保修不包括由于使用非原装 Lenovo 墨粉盒引起的服务或维修。

所有打印错误都将显示在 打印机状态 (Windows) 或 Smart Panel (Linux，Mac OS X)程序窗口中。如果问题仍然存在，请联系服务代表。

## 有关有用按钮的介绍

（停止/取消）按钮

通过按 ，您可以：

功能 | 说明
--- | ---
取消打印作业 | 打印过程中按一下此按钮。将从机器和计算机上清除相应打印作业，随后机器将返回就绪模式。这可能需要一些时间，具体取决于打印作业的大小。
打印配置页 | 在就绪模式下，按住此按钮约 10 秒钟，直至绿色 LED 慢速闪烁为止，然后松开。（请参见打印配置页。）
耗材信息报告 | 在就绪模式下，按住该按钮约 15 秒钟，直至绿色 LED 快速闪烁为止，然后松开。
手动打印 | 如果您在打印机驱动程序中选择手动进纸器作为来源，则每当您向纸盘中装载一张纸时，请按此按钮。

### 开机/关机

1. 插上电源线。

2. 如果要打开电源，请按控制面板上的 。

   如果要关闭电源，请按住此按钮约 2 秒钟。