联想 M9525


               2012 年 5 月 15 日

该产品具有以下的局限性和需要注意的地方。使用机器前敬请先阅读本文。

--------------------------------------------------------------------------------
安装
--------------------------------------------------------------------------------

注意事项
======

1. 请不要在不支持 Windows XP SP2 的电脑上使用修复设置来修复客户端软件。而要卸载客户端软件，然后使用安装程序来再次安装。


--------------------------------------------------------------------------------
网络管理工具
--------------------------------------------------------------------------------

注意事项
======

1. IP 地址设置
 - 如果数码多功能一体机不能通过指定 IP 地址找到，请输入三位数的 IP 地址。
   例如 192.254.10.5 -> 192.254.010.005


--------------------------------------------------------------------------------
TWAIN Driver			version 4.22.27.0
--------------------------------------------------------------------------------

要在应用软件中使用 TWAIN Driver，可能需要个别的配置。请参考以下配置或应用软件的手册进行配置。

1. 其它 Windows 操作系统的图像处理程序不支持混合色彩或混合尺寸的多页原稿。

2. TextBridge/OmniPage
   在“扫描仪安装向导”中进行如下配置：
   (1) 在“高级”配置中选择“显示 TWAIN 接口”。
   (2) 测试扫描仪之前，在 Box 中储存单页的原稿。

3. Readiris
   在“OCR 向导”中确认以下选项:
   1. 选择“扫描仪”。
   2. 在“类型”对话框中选择 “<Twain><其它型号>”。
   3. 在“扫描仪”对话框中选择“配置”键。
   4. 在“选择源”对话框中选择一个驱动。

4. 根据色彩、纸张尺寸或具有混合分辨率的原稿等条件，一些应用软件如 Acrobat 等可能不支持从 TWAIN 获取图像。要使用这些应用软件获取图像，分别获取每一页。

5. 使用自定义插入从 Microsoft Office 获取文件。

6. 当您使用 Windows Server 2008 时，请先通过“管理工具”安装“桌面体验”。
   (1) “开始” > “管理工具” > “服务器管理器”
   (2) 点击［添加功能］。
   (3) 选择［桌面体验］复选框并点击［下一步］。
   (4) 点击［安装］。
   (5) 当安装结果已显示时，点击［关闭］。
   (6) 当您被询问是否重启电脑时，点击［是］来重启。


注意事项
======

1. Box 中有大量文档时，存取性能可能会下降。建议您分别存储在不同的文件夹或 Box 中以减少文档数量。

2. 文档含有大量页面时，从文档中删除页面的性能可能会下降。

3. 获取彩色图像需要较大的内存容量。在低内存容量的情况下，性能有可能会下降或以失败告终。A4/LT 幅面，600dpi 的彩色图像最好有 100 MB 的内存空间；A3/LD 幅面，600dpi 的彩色图像最好有 200 MB 的内存空间。要获取 A4/LT 幅面的彩色图像，建议客户计算机的内存为 256 MB 或以上。要获取 A3/LD 幅面的彩色图像，建议内存为 512 MB 或以上。

故障解决
===============

1. 无法找到数码多功能一体机(TWAIN)

  [问题描述]
   即使使用本地查找和网络查找功能，也不能找到数码多功能一体机。

  [解决方法] 
   确认以下项目：
   - 数码多功能一体机和您的计算机正确地连接到 TCP/IP 网络上。
   - 如果数码多功能一体机处于不同的子网中，默认网关设置是否正确。

2. 无法连接到通过本地查找功能找到的数码多功能一体机(TWAIN)

  [问题描述]
   本地查找发现了数码多功能一体机，但是您无法与之连接。

  [解决方法] 
  (1) 确保安装了 Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高的版本。
  (2) 确保正确设置了 Microsoft Internet Explorer 的代理服务器，这样您的计算机才可以连接到该数码多功能一体机。
  (3) 确保 Microsoft Internet Explorer 不是处于脱机模式。如处于脱机模式，将其改为联机模式。

  [注意]
   - 如果同时有太多的计算机连接到数码多功能一体机，连接可能会失败。 
   - 请稍后再重试连接。

3. 无法获取文档(TWAIN)

  [问题描述]
   无法使用 TWAIN Driver 获取文档。

  [解决方法]
   TWAIN Driver 已经在几种 TWAIN 兼容的应用软件下仔细地测试过。然而，一些可能需要连接到 TWAIN Driver 设置的应用软件，或没有经过测试的应用软件不能与该数码多功能一体机连接。
   查看本自述文件，寻找经过测试的应用软件需要的设置。同时，通过在 TWAIN Driver 中使用本土操作界面语言或更改数据转移模式，没有经过测试的应用软件可能可以运行。
   要获得更多关于您的应用软件的 TWAIN 设置的信息，请参阅应用软件的用户使用手册。

4. 在获取混合色彩文档时图像质量下降(TWAIN)

  [问题描述]
   在使用 TWAIN Driver 获取既含彩色页面，又含黑白页面的文档时，图像质量可能变差。

  [解决方法]
   一些应用软件可能不支持获取彩色和黑白混合的文档。在这种情况下，应分别获取彩色页面和黑白页面。

5.“缩小一半”不能改变分辨率(TWAIN)

  [问题描述]
   即使您启用“缩小一半”的功能，也不能改变获取图像的分辨率。

  [解决方法]
  “缩小一半”的功能仅对通过复印或打印操作存储在 Box 中的 600x600dpi 的文档有效。该功能不能降低通过扫描或传真得到的图像的分辨率。要改变存储在 Box 中的图像分辨率, 请将您想要的分辨率再次传真或扫描，并存储到 Box 中或在应用软件中更改分辨率。

6. 无法获取多页文档(TWAIN)

  [问题描述]
   无法使用应用软件获取多页文档。

  [解决方法]
   一些应用软件不支持从 TWAIN 接口的多页扫描或者需要进行设置来获取多页文档。请查看您使用的应用软件的使用手册。

7. 按刷新键总是报告错误(TWAIN)

  [问题描述]
   刷新操作没有连上该数码多功能一体机，总是报告错误。

  [解决方法]
   这种情况是由数码多功能一体机状态和客户端驱动软件内部状态不匹配造成的。通过选择“Box 选择”->“选择 e-STUDIO”重新选择数码多功能一体机或重新启动客户端驱动软件，可以解决这个问题。

8. 显示“读取页面数据时出错”信息时不能获取文档(TWAIN)。

  [问题描述]
   用 TWAIN Driver 获取文档时，显示“读取页面数据时出错”的信息，您不能获取该文档。

  [解决方法]
   数码多功能一体机处于繁忙状态或内部出现不一致状态。需等待一些时间方可重新获取文档。如仍不能获取文档，请重新启动该数码多功能一体机。


--------------------------------------------------------------------------------
商标
--------------------------------------------------------------------------------

 - Windows XP 的官方名称是 Microsoft Windows XP 操作系统。
 - Windows Server 2003 的官方名称是 Windows Server 2003 操作系统。
 - Windows Server 2008 的官方名称是 Windows Server 2008 操作系统。
 - Windows Vista 的官方名称是 Windows Vista 操作系统。
 - Windows 7 的官方名称是 Windows 7 操作系统。
 - Microsoft，Windows 及其商标名称以及其它微软产品的产品名称是微软公司在美国和其他国家的商标。
 - Postscript 以及其他 Adobe 系统的商标名称和产品名称是 Adobe 系统公司在美国和其他国家的商标。
 - Netscape 是 Netscape 公司的商标。
 - IBM，AT 和 AIX 是国际商用机器公司的商标。
 - Novell，NetWare 和 NDS 是 Novell 公司的商标。
 - 本文件中，其它公司名称和产品名称是各个相应公司的商标。
