

感謝您使用Jolimark系列高速熱敏微型印表機TP820。

——————————
CD的內容
——————————

	光碟中有以下檔夾：
      
      	檔夾名稱				安裝的作業系統環境
     	WIN98(WINME)				Windows 98/ME
      	WIN2000(XP-Vista-Win7)			Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7

———————————————————————————————————————————————
在Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7作業系統中安裝驅程：
———————————————————————————————————————————————
	1、【接線】＋【聯機】；

    	2、雙擊光碟中【Setup.exe】，彈出安裝介面;

     	3、選擇【Jolimark TP820 驅動程式】——>點選【開始安裝】；
      	 （請忽略有關【數字簽名】提示——>【繼續】......）

     	4、點擊【確認】——>【安裝完畢】——>點選【退出安裝】。

     	5、設置打印紙張尺寸：
        
        	(1)【印表機和傳真】檔夾視窗功能表欄——>【檔夾】——>【伺服器內容】 
             	    ——>【格式】選項卡——>勾選【建立新格式】                   
              	    ——>在【格式描述：】自定義紙張名稱                        
                    ——>設定【度量單位：】，包括單位(推薦【公制】)、紙張大小、印表機範圍邊界                                           
            	    ——>【儲存格式】——>【確定】；                             
        

    	 6、選定打印紙張尺寸：
             	(1)【印表機和傳真】檔夾——>【Jolimark TP820】驅程，右擊【內容】  
       		    ——>【一般】選項卡                                 
       		    ——>【列印喜好設定...】——>【版面配置】選項卡——>【進階】  
       		    ——>【紙張/輸出】目錄，選擇相應紙張尺寸；          
                                                              
       		(2)【印表機和傳真】檔夾——>【Jolimark TP820】驅程，右擊【內容】 
         	    ——>【裝置設定值】選項卡                             
         	    ——>【紙匣設定】目錄，選擇相應紙張尺寸；   
       

——————————————————————————————————————————————
在Windows 98 & Windows ME作業系統中安裝驅程：
——————————————————————————————————————————————

	1、在用USB介面列印前，先安裝USB介面驅程，然後按下面操作安裝Jolimark TP820印表機驅程；

    	2、單擊【開始】——>【控制台】——>【印表機（或印表機和其它硬體）】——>【印表機和傳真】；

     	3、【新增印表機】——>【下一步】——>【下一步】；

     	4、【從磁片安裝】——>【瀏覽】——>打開光碟中【..\WIN98(WINME)\TP820.inf】文件；

     	5、【確定】——>【確定】——>【下一步】......

     	6、【下一步】, 選擇列印埠——>【下一步】,選設為預設印表機
       	    ——>【下一步】，選擇【是- 建議列印】——>【完成】。

          （請忽略有關【數字簽名】提示——>【繼續】......）



—————————————————————————————————————————————
USB驅程的安裝 
—————————————————————————————————————————————

	1、連接【USB 電纜】＋開啟【印表機】，作業系統自動安裝。
     	  （在Windows 2000/XP/2003/Vista/Windows 7作業系統中）

     	2、連接【USB 電纜】＋開啟【印表機】——>系統彈出【添加新硬體【嚮導視窗，按提示操作。
     	   ——>點擊【下一步】，選擇【瀏覽】
    	   ——>選中Jolimark TP820驅程下【..\WIN98(WINME)\USBdriver\JMUSBPrint.inf】——>點擊【確定】
           ——>【下一步】——>單擊【確定】，安裝完畢。
     	  （在Windows 98/Windows ME作業系統下）


————————————————————————————————————————————
驅程列印注意事項           
————————————————————————————————————————————

	1、如何手動刪除電腦中已經安裝的印表機驅程：

     		(1)單擊【開始】——>【控制台】——>【印表機（或印表機和其它硬體）】——>【印表機和傳真】
        	   ——>在【印表機】檔夾窗口中，選中Jolimark TP820印表機驅程——>右擊【刪除】；
        	  (在Windows 98或Windows ME的作業系統下)

      		(2)在【印表機】檔夾視窗功能表欄——>【檔案】選項——>選中【伺服器內容】，
        	   ——>在【印表機伺服器內容】視窗——>選中【驅動程式】選項卡
        	   ——>選中Jolimark TP820印表機驅程，
        	   ——>右擊【刪除】；
    		  （在Windows 2000或Windows XP系統下，執行上述第(1)步、第(2)步所有【刪除】操作。）

	2、有關連接USB介面列印提示：

      		(1)請使用電腦主機上【相同的USB介面】,連接USB介面列印，
		   避免系統自動產生Jolimark TP820驅程的副本。

      		(2)請在【【USB 電纜】＋開啟【印表機】】的狀態下安裝USB驅動程式。
       		   避免系統自動產生Jolimark TP820驅程的副本。

      		(3)在安裝驅程過程中，推薦【並口】和【USB口】——>【單獨連接印表機】安裝。

	3、切紙功能的選擇：

       		(1)【開始】——>【控制台】——>【印表機（或印表機和其它硬體）】——>【印表機和傳真】——>【印表機和傳真】檔夾——>選中【Jolimark TP820 】——>右擊【內容】選項；

       		(2)在【Jolimark TP820】內容視窗中——>【內容】選項卡——>【列印喜好設定…】——>【紙張/品質】選項卡——>【紙匣選取】框——>選擇相應的“紙張來源”，
       		   比如：自動選擇、不切、半切、全切；

       		(3)在【Jolimark TP820】內容視窗中——>【裝置設定值】選項卡
        	   ——>【紙匣設定】目錄中——>選擇相應的紙張尺寸，
        	   比如：不切時，選擇你想要的紙張尺寸；
