BCB3.0中让TRichEdit支持BIG5内码 大家好，现在的软件如：Foxmail等软件，都有显示GB内码和BIG5内码的功能。我经过一段时间的摸索，发现了实现这种功能的方法。现在就来介绍给大家。首先，要给大家介绍一下这两种内码：大家都知道英文的ASCII码是用一个字节来表示的，但中文因为文字数量太多，所以只能用两个字节来表示。实际上我们常见的文本文件中保存的就是每个汉字对应的内码，而汉字的内码就是该汉字在中文字库中的逻辑位置。在中文字库中，该逻辑位置存放了这个汉字的图像信息，有了这些图像信息，就可以显示该汉字了，当然在现在的Windows中这个显示的过程是由操作系统自动来完成的，我们不必去关心它。但是由于一些历史上的原因，汉字的内码方案有两种，我们大陆地区使用的是GB码，而台湾省却使用的是BIG5码。GB码文件中保存的是汉字相应的GB编码，BIG5码文件中保存的是汉字相应的BIG5编码。而两种内码又都对应于各自的字库文件，所以当我们使用GB内码的简体中文Windows来看BIG5内码的文件时，就会产生常说的乱码现象。 由于我们是要显示BIG5码的汉字，所以再介绍一下BIG5码的编码方案：每个汉字由两个字节构成，第一字节的范围从0X81－0XFE，第二个字节的范围分别为0X40－0X7E，0XA1－0XFE。好了，知道了汉字显示的原理和BIG5码的编码方案，就可以很容易让TRichEdit支持BIG5码了。 第一步：找一个用于内码转换的码表文件。 我用的是CCDOS97里带的CCDOS.TAB，这个文件的大小为45840个字节。如果你没有这个文件，可以给我来信（cnprogram@netease.com）我会寄一个给你。当然你还可以根据BIG5码的编码方案自己做一个，这里就不多说了。 第二步：把码表文件转换成数组文件。见下面的程序。 用BCB建立一个控制台应用程序。把它存为TABTOHEX.BPR和TABTOHEX.CPP。然后在TABTOHEX.cpp中添加以下代码： #pragma hdrstop #include <condefs.h> #include"stdio.h" #include"stdlib.h" #pragma argsused int main(int argc, char **argv) { FILE *tab; FILE *hex; int i=0; unsigned int ch; tab=fopen("ccdos.tab","rb");//打开CCDOS.TAB文件 hex=fopen("tab.h","wb"); fputs("unsigned char tab[45840]={",hex); fprintf(hex,"\n"); for(i=0;i<45840;i++) { if(i%20==0) { fprintf(hex,"\n"); } ch=fgetc(tab); fprintf(hex,"0x%x\x2c",ch);//把码表文件转换为数组文件 } fputs("0xff};",hex); fcloseall(); return 0; } 然后编译并执行这个程序，得到TAB.H文件。 第三步:在BCB3.0中新建一个标准的应用程序。添加一个TButton组件：Button1添加一个TRichEdit组件：RichEdit1适当调整它们的大小与位置。然后在Unit1.cpp中添加下面的代码： #include <vcl.h> #pragma hdrstop #include "Unit1.h" #include"tab.h"//把头文件TAB.H包含在内 //--------------------------------------------------------------------------- #pragma package(smart_init) #pragma resource "*.dfm" TForm1 *Form1; //--------------------------------------------------------------------------- __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner): TForm(Owner) { } //--------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender) { RichEdit1->Lines->LoadFromFile("c:\\BIG5.TXT");//读取一个BIG5码的文件，可自己的情况设定 } //--------------------------------------------------------------------------- void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { unsigned long i,address;//把BIG5码转换为GB码 unsigned char ch1,ch2; char *x; x=RichEdit1->Lines->GetText(); i=0; while(x[i]!='\0') { ch1=x[i]; if(ch1>=0xa1) { ch2=x[i+1]; if(ch2>=0x40&&ch2<=0x7e) { address=ch1*314+ch2*2-33010; x[i]=tab[address]; x[i+1]=tab[address+1]; } if(ch2>=0xa1&&ch2<=0xfe) { address=ch1*314+ch2*2-33078; x[i]=tab[address]; x[i+1]=tab[address+1]; } i+=2; } else i++; } RichEdit1->Lines->Text=x; RichEdit1->SetFocus(); RichEdit1->SelStart = 0; } 编译并执行它，首先你会看到RichEdit1中的BIG5码文件显示为乱码。按一下Button1，这时，你就会看到RichEdit1中的乱码变成了正常的汉字。好了，现在你自己编的软件也可以支持BIG5码了，是不是感觉更专业一些。GB->BIG5的转换方法也是类似的，有兴趣的朋友可以给我来信。最后，祝大家龙年愉快。本程序在WIN97，BCB3.0下编译通过。