C++ Builder 3.0 下编译含有 MFC 的程式
虽然说 C++ Builder 3.0 是 Borland C++ 5.02 的下一个版本，一样支援 MFC ， 但若要在C++ Builder 3.0 下使用 MFC 并不简单。不是直接写个 MFC native Code 并在 Project Option 中再勾选个 MFC Compatibility 这麽简单，若你只这样 做，保证你在编译时一定会得到一堆的 Warnning 与 Error。 要让你与 BCB 都能够轻松的编译 MFC ，我们所必需的就是自己动点手脚，并将这个 动过手脚的 Project 档给放到 Object Repository；之後，你只需要按下选单上的 New 就可以开始你的 MFC in BCB之路了。 Step 1、 New 一个新的 Project Step 2、 在 Directories\Conditionals 这一页的Conditionals\Conditional defines中给 加入: _X86_ _WINDOWS _MSC_VER=1100 _AFX_PORTABLE _AFX_NOFORCE_LIBS _MT _CRT_PORTABLE _AFX_NO_DEBUG_CRT 这几个编译用的参数。 并记得在 include path 加入 $(BCB)\include\MFC 这一项。 Step 3、 接著在 Advance Compilers 这一页里将 MFC Compatibility 给勾选起来， Step 4、 紧接著，将档案给存起来，里用文字编辑器来修改这个 Project 的 bpr 档。 找到 CFLAG1 = ...... 这一行 将这一行给为 CFLAG1 = -Od -Hc -w -k -r- -y -v -vi- -c -w-par -w-inl -w-hid -w-aus -g0 -WM -W 再找到 CFLAG3 = ...... 这一行 将这一行给为 CFLAG3 = -Tkh30000 -VF 最後找到 ALLLIB = .... 这一行 将这一行给为 ALLLIB = $(LIBFILES) $(LIBRARIES) nafxcw.lib import32.lib cw32mt.lib 接著就是存档罗！ Step 5、 这样一来，就可以直接在BCB3下享用MFC罗！ 不可不知道 在此范例中，所编译出来的档案将会是 static link 的版本，并非 dynamic link， 要怎麽样在 BCB 3 下做 dynamic link MFC library 呢？在此先卖个关子，看看 BCB 里所附上的范例吧！ 此外，在 BCB 有很多方式来链结 VCL 与 MFC，大致可分为两类 ： 1、以 TApplication 为主体，而程式中混合使用 VCL与 MFC 所提供的其他类，如 CDC、CPoint、CFile 等等.....。 2、以 MFC 的 CApp 为主体，在选单中呼叫 VCL 所组合而成的 Form。 而这两类要怎麽样在 BCB 里完成呢？动动您的脑筋想想看吧！