I/O 端口读写的实现 细心的读者会发现，C++Builder不再支持如inportb()、outportb()一类I/O端口读写指令了。准确地说，在Windows环境下，BorlandC++仅支持16位应用程序的端口操作，对32位应用程序的端口操作不再支持,而C++Builder开发出来的程序是32位的。我个人以为，这是C++Builder设计者的败笔。因为PC机中，I/O地址空间与内存地址空间从来都是各自独立的。看看Delphi，不就通过Port数组实现了对I/O端口的访问了吗？搞不清楚为什么C++Builder就没有提供类似的机制？下面这几个函数是笔者从网上淘下来的，经过验证，在Windows95环境下，的确可实现对I/O端口的读写。读者可以借鉴使用。 void outportb(unsigned short int port, unsigned char value) { // mov edx, *(&port); __emit__(0x8b, 0x95, &port); // mov al, *(&value); __emit__(0x8a, 0x85, &value); // out dx, al; __emit__(0x66, 0xee); } void outportw(unsigned short int port, unsigned short int value) { // mov edx, *(&port); __emit__(0x8b, 0x95, &port); // mov ax, *(&value); __emit__(0x66, 0x8b, 0x85, &value); // out dx, ax; __emit__(0xef); } unsigned char inportb(unsigned short int port) { unsigned char value; // mov edx, *(&port); __emit__(0x8b, 0x95, &port); // in al, dx; __emit__(0x66, 0xec); // mov *(&value), al; __emit__(0x88, 0x85, &value); return value; } unsigned short int inportw(unsigned short int port) { unsigned short int value; // mov edx, *(&port); __emit__(0x8b, 0x95, &port); // in ax, dx __emit__(0xed); // mov *(&value), ax __emit__(0x66, 0x89, 0x85, &value); return value; }