/ ****
דגם: ZH-A1

1. נקודות מרביים: 49152 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 307 232 * 1536
           48 * 1024
     צבע: 16 * 153 632 * 768
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תומך במצב תקשורת טורית
8. תמיכה בשדרוג תכנית סידורי
9. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
דגם: ZH-A4

1. נקודות מרביים: 65536 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     צבע: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תומך במצב תקשורת טורית
8. תמיכה בשדרוג תכנית סידורי
9. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3

/ ****
דגם: ZH-U0

1. נקודות מרביים: 32768 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 204 832 * 1024
     צבע: 16 * 102 432 * 512
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
דגם: ZH-Um

1. נקודות מרביים: 16384 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 102 432 * 512
     צבע: 16 * 51 * 232 256
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT

/ ****
דגם: ZH-U1

1. נקודות מרביים: 49152 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 307 232 * 1536
48 * 1024
     צבע: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-U2

1. נקודות מרביים: 65536 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     צבע: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-U3

1. נקודות מרביים: 65536 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     צבע: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
          מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-U4

1. נקודות מרביים: 102,400 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 3200
           48 * 212 864 * 1600
           80 * 128 096 * 1064
           128 * 800
     צבע: 16 * 320 032 * 1600
           48 * 106 464 * 800
           80 * 64 * 096 528
           128 * 400
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-UF

1. נקודות מרביים: 32768 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
     צבע: 16 * 102 432 * 512
           48 * 33 * 664 256
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-U5

1. נקודות מרביים: 163840 (גובה צבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     צבע: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   הערה: ממשק 08 12 ממשק עם 8 שורות גבוהות עם 4 שורות גבוהות

2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-U6

1. נקודות מרביים: 524,288 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     צבע: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
דגם: ZH-U8

1. נקודות מרביים: 1048576 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     צבע: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****

דגם: ZH-E1

1. נקודות מרביים: 49152 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 307 232 * 1536
           48 * 1024
     צבע: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
יציאת Ethernet הכפול 7. תמיכה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
חיבור 9. תמיכה יחיד ישיר ותקשורת LAN
10. ממשק הרשת הוא קו ישיר תואם באופן מלא לתקשורת וקו חוצה
11. RS-232 תקשורת טורית לקו ישיר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
דגם: ZH-E3

1. נקודות מרביים: 65536 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     צבע: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
יציאת Ethernet הכפול 7. תמיכה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
חיבור 9. תמיכה יחיד ישיר ותקשורת LAN
10. ממשק הרשת הוא קו ישיר תואם באופן מלא לתקשורת וקו חוצה
11. RS-232 תקשורת טורית לקו ישיר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-E5

1. נקודות מרביים: 163840 (גובה צבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     צבע: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   הערה: ממשק 08 12 ממשק עם 8 שורות גבוהות עם 4 שורות גבוהות
     
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
יציאת Ethernet הכפול 7. תמיכה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
חיבור 9. תמיכה יחיד ישיר ותקשורת LAN
10. ממשק הרשת הוא קו ישיר תואם באופן מלא לתקשורת וקו חוצה
11. RS-232 תקשורת טורית לקו ישיר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-E6

1. נקודות מרביים: 524,288 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     צבע: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
יציאת Ethernet הכפול 7. תמיכה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
חיבור 9. תמיכה יחיד ישיר ותקשורת LAN
10. ממשק הרשת הוא קו ישיר תואם באופן מלא לתקשורת וקו חוצה
11. RS-232 תקשורת טורית לקו ישיר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-E8

1. נקודות מרביים: 1048576 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     צבע: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
יציאת Ethernet הכפול 7. תמיכה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
חיבור 9. תמיכה יחיד ישיר ותקשורת LAN
10. ממשק הרשת הוא קו ישיר תואם באופן מלא לתקשורת וקו חוצה
11. RS-232 תקשורת טורית לקו ישיר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-Gm

1. נקודות מרביים: 16384 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 1024
     צבע: 16 * 512
2. תמיכת סריקה 1 / 4,1 / 8,1 / 16
מחיצה חופשית 3. תמיכה
קצה קסום ריצה 4. תמיכה (מסך מלא / מחיצה)
5. תמיכה בספירה לאחור, הטמפרטורה
6. תקשורת ממשק: RS-232 GPRS
תמיכת מתג 7. טיימר
תמיכת מבחן 8. מסך מלא
9. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-G0

1. נקודות מרביים: 32768 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 204 832 * 1024
     צבע: 16 * 102 432 * 512
2. תמיכת סריקה 1 / 4,1 / 8,1 / 16
מחיצה חופשית 3. תמיכה
קצה קסום ריצה 4. תמיכה (מסך מלא / מחיצה)
5. תמיכה בספירה לאחור, הטמפרטורה
6. תקשורת ממשק: RS-232 GPRS
תמיכת מתג 7. טיימר
תמיכת מבחן 8. מסך מלא
9. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-G3

1. נקודות מרביים: 65536 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     צבע: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2. תמיכת סריקה 1 / 4,1 / 8,1 / 16
מחיצה חופשית 3. תמיכה
קצה קסום ריצה 4. תמיכה (מסך מלא / מחיצה)
5. תמיכה בספירה לאחור, הטמפרטורה
6. תקשורת ממשק: RS-232 GPRS
תמיכת מתג 7. טיימר
תמיכת מבחן 8. מסך מלא
9. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-G4

1. נקודות מרביים: 144384 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204 896 * 1704128 * 1280
     צבע: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. תמיכת סריקה 1 / 4,1 / 8,1 / 16
מחיצה חופשית 3. תמיכה
קצה קסום ריצה 4. תמיכה (מסך מלא / מחיצה)
5. תמיכה בספירה לאחור, הטמפרטורה
6. תקשורת ממשק: RS-232 GPRS
תמיכת מתג 7. טיימר
תמיכת מבחן 8. מסך מלא
9. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****

דגם: ZH-U7

1. נקודות מרביים: 524,288 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     צבע: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
דגם: ZH-E7

1. נקודות מרביים: 524,288 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     צבע: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
יציאת Ethernet הכפול 7. תמיכה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
חיבור 9. תמיכה יחיד ישיר ותקשורת LAN
10. ממשק הרשת הוא קו ישיר תואם באופן מלא לתקשורת וקו חוצה
11. RS-232 תקשורת טורית לקו ישיר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5


/ ****
דגם: ZH-W0

1. נקודות מרביים: 32768 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 204 832 * 1024
     צבע: 16 * 102 432 * 512
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
יציאת Ethernet הכפול 7. תמיכה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
חיבור 9. תמיכה יחיד ישיר ותקשורת LAN
10. ממשק הרשת הוא קו ישיר תואם באופן מלא לתקשורת וקו חוצה
11. RS-232 תקשורת טורית לקו ישיר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5



/ ****
דגם: ZH-W1

1. נקודות מרביים: 49152 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 307 232 * 1536
           48 * 1024
     צבע: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
יציאת Ethernet הכפול 7. תמיכה ומצב תקשורת טורית
8. לקבל באופן אוטומטי IP, הגדרות IP ללא
חיבור 9. תמיכה יחיד ישיר ותקשורת LAN
10. ממשק הרשת הוא קו ישיר תואם באופן מלא לתקשורת וקו חוצה
11. RS-232 תקשורת טורית לקו ישיר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
דגם: ZH-W3

1. נקודות מרביים: 65536 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     צבע: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 * 896 336
           128 * 256
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
          מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5

/ ****
דגם: ZH-Un

1. נקודות מרביים: 10240 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 64 * 032 320
     צבע: 16 * 32 * 032 160
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 4 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT


/ ****
דגם: ZH-Uc

1. נקודות מרביים: 24,576 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
     צבע: 16 * 76 * 832 384
           48 * 256
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT

/ ****
דגם: ZH-Wm

1. נקודות מרביים: 16384 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 102 432 * 512
     צבע: 16 * 51 * 232 256
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. תקשורת: U דיסק / WIFI

/ ****
דגם: ZH-W2

1. נקודות מרביים: 65536 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     צבע: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. תקשורת: U דיסק / WIFI

/ ****
דגם: ZH-Wn

1. נקודות מרביים: 10240 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 64 * 032 320
     צבע: 16 * 32 * 032 160
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. תקשורת: U דיסק / WIFI

/ ****
דגם: ZH-W4

1. נקודות מרביים: 102,400 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 3200
           48 * 212 864 * 1600
           80 * 128 096 * 1064
           128 * 800
     צבע: 16 * 320 032 * 1600
           48 * 106 464 * 800
           80 * 64 * 096 528
           128 * 400
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. תקשורת: U דיסק / WIFI

/ ****
דגם: ZH-G2

1. נקודות מרביים: 65536 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 2048
           48 * 136 064 * 1024
     צבע: 16 * 204 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. תקשורת: U דיסק / WIFI

/ ****
דגם: ZH-W7

1. נקודות מרביים: 524,288 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     צבע: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. תקשורת: U דיסק / WIFI

/ ****
דגם: ZH-W6

1. נקודות מרביים: 524,288 (אזור בצבע חצוי)
     מונוכרום: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     צבע: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. תקשורת: U דיסק / WIFI

/ ****
דגם: ZH-W5
1. נקודות מרביים: 163840 (גובה צבע חצוי)
     מונוכרום: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     צבע: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. תקשורת: U דיסק / WIFI

/ ****
MODEL: ZH-Mm

1. Maximum Points: 5376
      Tricolor: 16 * 336
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. U disk support communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT

/ ****
MODEL: ZH-M2

1. Maximum Points: 21760
      Tricolor: 16 * 1360    32 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
MODEL: ZH-M4

1. Maximum Points: 33792
      Tricolor:  16 * 1360    32 * 1056
                 48 * 704     64 * 528
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
Model: ZH-M7

1. Maximum Points: 174080
      Tricolor:  32 * 1360     64 * 1360     96 * 1360    128 * 1360
                160 * 1088    192 * 896     224 * 768     256 * 672
2. Support for all scanning
3. Support 16 free partition
4. Support for full screen and run side by side partitions run
5. Support full screen dynamic background and dynamic background by district
6. Support N kinds of cool text animation
7. Support U disk and dual serial communication mode
8. U disk support program upgrade
9. Support for all U disk storage format FAT32 / NTFS / EXFAT
10. RS-232 communication line is straight line
  Connection follows
        PC ---- Device
         2 ---- 2
         3 ---- 3
         5 ---- 5

/ ****
דגם: ZH-S1

1. נקודות מרביים: 49152 
     מונוכרום: 32 * 1536    48 * 1024
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5
/ ****
דגם: ZH-S2

1. נקודות מרביים: 65536 
     מונוכרום: 32 * 2048 48 * 1360
          800 * 80 1024 * 64
          672 * 96
2. תמיכה בכל הסריקה
3. תמיכה 16 מחיצה חופשית
4. תמיכה במסך מלא וצד המנוהל על ידי מחיצות צד לרוץ
רקע 5. תמיכה במסך מלא דינמי ורקע דינמי על ידי מחוז
6. סוגי התמיכה N של טקסט אנימציה מגניב
7. תמיכה בדיסק U ומצב תקשורת טורית כפול
8. תמיכה בדיסקי U ושדרוג תכנית סידורי
9. תמיכה בכל פורמט אחסון דיסק U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 קו תקשורת הוא קו ישר
   חיבור כדלקמן
         מחשב ---- התקן
          2 ---- 2
          3 ---- 3
          5 ---- 5