# Процедура SetTableData

Получает результаты сканирования от обработчика роутеров.

## Синтаксис

Delphi
C++

    procedure SetTableData(
      Row: DWORD;
      Name,
      Value: PChar
    ); stdcall;

    VOID CALLBACK SetTableData(
      _In_  DWORD Row,
      _In_  LPCTSTR Name,
      _In_  LPCTSTR Value
    );

## Параметры

Row [in]

  Номер строки таблицы, который был указан при вызове функции PrepareRouter.

Name [in]

  Внутреннее имя колонки таблицы.

  Значение | Описание
  --- | ---
  stcStatus "Status" | Описывает текущее состояние обработки.
  stcAuth "Auth" | Содержит информацию об авторизации на устройстве.
  stcType "Type" | Содержит информацию о типе устройства.
  stcRadioOff "RadioOff" | Содержит информацию о состоянии беспроводного устройства. Возможные значения: "[X]" - беспроводной интерфейс отключён. "-" - устройство не имеет беспроводного интерфейса.
  stcHidden "Hidden" | Содержит информацию о трансляторе имени сети. Возможные значения: "[X]" - трансляция SSID отключена, точка доступа в невидимом состоянии. "-" - устройство не имеет беспроводного интерфейса.
  stcBSSID "BSSID" | Содержит BSSID точки доступа (MAC адрес). Также может содержать строку <no wireless>, которая означает, что устройство не имеет беспроводного интерфейса.
  stcSSID "SSID" | Содержит ESSID точки доступа (имя сети).
  stcSec "Sec" | Содержит тип защиты точки доступа (тип шифрования или аутентификации).
  stcKey "Key" | Содержит парольный ключ к точке доступа.
  stcPin "WPS" | Содержит WPS пин код точки доступа.
  stcLANIP "LANIP" | Содержит локальный IPv4 адрес устройства. Также может содержать строку <bridge>, которая означает, что интерфейс локальной сети работает в режиме моста или отсутствует.
  stcLANMask "LANMask" | Содержит локальную IPv4 маску сети устройства. Также может содержать строку <bridge>, которая означает, что интерфейс локальной сети работает в режиме моста или отсутствует.
  stcWANIP "WANIP" | Содержит глобальный IPv4 адрес устройства.
  stcWANMask "WANMask" | Содержит глобальную IPv4 маску сети устройства.
  stcWANGate "WANGate" | Содержит используемый IPv4 шлюз устройства по умолчанию.
  stcDNS "DNS" | Содержит список IPv4 серверов разрешения доменных имён устройства, разделены символом пробела.

Value [in]

  Значение ячейки таблицы, устанавливаемое обработчиком роутеров.