7. 日常維護

7.1. 印表機清潔

| 注： | • 請使用中性清潔劑。 • 印表機使用後短時間內局部零件仍處於高溫狀態。當打開前蓋或後蓋接觸內部零件 時，請勿接觸下圖陰影部分的零件。

1. 使用柔軟的抹布擦拭設備外部，除去灰塵。

2. 打開前蓋，取出雷射碳粉匣。

| 注： | • 取下雷射碳粉匣時，請將雷射碳粉匣裝入保護袋或用厚紙包裹，避免光線照射而損 壞感光鼓。

3. 清潔印表機內部，如下圖所示，用乾燥無絨布料輕輕擦拭圖示陰影處。

7.2. 雷射碳粉匣維護

7.2.1. 關於雷射碳粉匣

1. 激光碳粉盒的使用和维护。

1. 雷射碳粉匣的使用和維護。 為了獲得更好的列印品質，請使用奔圖原裝雷射碳粉匣。 使用雷射碳粉匣時，請注意下列事項：

• 除非立即使用，否則請勿從包裝中取出雷射碳粉匣。

• 請勿擅自重新填充雷射碳粉匣。否則由此引起的損壞不包括在印表機保修範圍內。

• 請將雷射碳粉匣存放在陰涼乾燥的環境。

• 請勿將雷射碳粉匣置於火源附近，雷射碳粉匣內的碳粉為易燃物 , 避免引起火災。

• 在取出或拆卸雷射碳粉匣時 , 請注意碳粉洩露問題 , 若發生碳粉洩露導致碳粉與皮膚接觸或者 飛濺入眼睛和口中 , 請立即用清水清洗 , 如有不適請立即就醫。

• 放置雷射碳粉匣時 , 請遠離兒童可接觸區域。

2. 雷射碳粉匣使用壽命。 雷射碳粉匣的使用壽命取決於列印工作需要的碳粉量。

當印表機 LED 指示燈顯示下圖狀態時，表示該雷射碳粉匣已到壽命期限，請更換雷射碳粉匣。

7.2.2. 更換鐳射碳粉盒

| 注： | 在更換雷射碳粉匣前，請注意如下事項： • 因雷射碳粉匣表面可能含有碳粉，取出時請小心處理，避免灑落。 • 取出的雷射碳粉匣請放置在紙張上，以免碳粉意外灑落。 • 取下保護罩時，應立即將雷射碳粉匣裝入印表機，以免過多地受到陽光或室內光線 直射，損壞雷射碳粉匣感光鼓。 • 安裝時，請勿觸碰感光鼓表面，以免刮傷感光鼓。

更換雷射碳粉匣步驟如下：

1. 關閉印表機電源。

2. 打開前蓋，沿著導軌取出用盡的雷射碳粉匣。

3. 打開新的雷射碳粉匣包裝，握住雷射碳粉匣把手，輕輕左右搖晃 5-6 次，使雷射碳粉匣內碳粉均勻分散。

4. 取下保護罩，將雷射碳粉匣沿導軌放入印表機，蓋緊機蓋。

| 注： | 雷射碳粉匣放入印表機前請檢查是否有封條，如果有請先撕下封條再安裝；

5. 重新開啟印表機電源，列印一張測試頁。