6. 控制台

6.1. 控制台概述

操作面板包括一個按鍵，一個雙色 LED 燈（雙色 LED 燈顯示紅色、綠色、橙黃色），一個單 色 LED 燈，如下圖所示：

1 | 按鍵
2 | 單色 LED 燈
3 | 雙色 LED 燈

6.2. 控制台按鍵和指示功能

1. 按鍵功能

該鍵可以實現如下功能：

• 空閒狀態下長按可以列印DEMO頁

• 空閒狀態下連續短按兩次，可以列印字體列表頁（此功能適用於支持PS語言的機型）

• 休眠狀態喚醒產品

• 進紙失敗時繼續列印（短按）

• 缺紙後繼續列印 （短按）

• 紙張來源不匹配時繼續搓紙列印（短按）

• 排除進紙處卡紙後繼續列印（短按）

• 在列印過程中長按可以取消當前列印工作（長按）

• 恢復出廠設置：在關閉電源的狀態下，按住該鍵打開電源，可以進行恢復出廠設置操作

2. 單色 LED 燈功能

| 當出現缺紙、卡紙、進紙失敗、紙張不匹配、紙張來源與設定紙張來源 不一致等，該燈亮紅色，起到警示的功能。

3. 雙色 LED 燈功能

雙色 LED 燈會顯示紅色、綠色和橙黃色，具體功能為：

| 亮紅色：出現較為嚴重的錯誤，具體錯誤請參閱第 8 章故障排除；
| 亮橙黃色：鐳射碳粉盒未安裝、鐳射碳粉盒不匹配、鐳射碳粉盒粉量低等， 即和鐳射碳粉盒相關；
| 亮綠色：上述以外的狀態（列印、熱機、休眠、就緒等）。

6.3. 指示燈指示

當印表機出現故障時，可以通過指示燈指示來判斷故障來源。 LED 指示燈狀態指示含義如下：

序號 | 狀態 | 狀態描述
紙張 | 數據 / 碳粉盒
1 |  |  | 開機時雙指示燈亮
2 |  |  | 啟動機器，單色紅燈滅，雙色燈（綠）閃爍
3 |  |  | 就緒狀態，單色紅燈滅，雙色燈（綠）長亮； 就緒狀態下，紙盒無紙，單色紅燈滅，雙色燈（綠） 長亮
4 |  |  | 列印中，單色紅燈滅，雙色燈（綠）閃爍
5 |  |  | 休眠，單色紅燈滅，雙色燈（綠）閃爍
6 |  |  | 面板取消作業，雙色燈（綠）閃爍
7 |  |  | 列印過程中紙盒無紙，手動進紙缺紙或者出現進紙 失敗，單色紅燈閃爍
8 |  |  | 列印過程中卡紙（進紙處卡紙，中間卡紙，出紙處 卡紙、雙面列印單元卡紙），紙張來源與設定不匹配 單色紅燈長亮
9 |  |  | 在就緒狀態下，或者休眠狀態下，粉量低報警，雙 色燈（橙黃）閃爍 ( 此種狀態下，雙色燈不顯示綠色 )
10 |  |  | 碳粉盒錯誤（碳粉盒未安裝，碳粉盒不匹配，壽命盡） 雙色燈（橙黃）長亮
11 |  |  | 印表機其他錯誤 ( 加熱輥異常、雷射器馬達異常、 通信錯誤、蓋子打開等等 )，雙色燈（紅色）長亮