9. 產品規格

9.1. 規格總述

記憶體 | 128M
介面類別型 | USB2.0 和 10/100BT Ethernet
支援作業系統 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/ Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win10（32bit&64bit）
電源 | 220V Model: AC 220-240V, 50/60Hz, 4.0A 100V Model: AC 100-127V, 50/60Hz, 8.0A （注意：本產品適用的電源及電壓，請參照印表機背面的銘牌標示。）
功耗 | 打印 | 495W 最大功率 750W (25℃)
待机 | 50W
休眠 | 2.0W
噪音 | 打印 | 小於 55dB
待机 | 小於 30dB
休眠時間設定 | 默認 1 分鐘
操作環境 | 操作溫度範圍（最佳列印品質）：5-35 (10-32)℃， 操 作濕度範圍：20~80% RH
產品尺寸 (W*D*H) mm | 370*370*270mm
重量（不含雷射碳粉匣） | 約 9Kg
網路能力 | 協議簇 | TCP/IP (IPv4)
列印方法 | Direct IP (port 9100)，LPR/LPD
管理協議 | DHCP ,SNMPv1, DNS, HTTP
嵌入式網路服務器 | Configuration/Status via Embedded Web Server
配置服務和其他服務 | E-mail Alerts, TCP/IP port access control, Configuration Password, Restore Factory Settings
應用服務程式 | Ping
定址 | IPv4 32-bit addresses Supports MIB-2, host resources MIB, printer MIB, enterprise MIB Function supported in Internet Explorer 6.0 (or later), Apple Safari 4.0 (or later), MozillaFireFox, Google Chrome, Opera.

9.2. 列印規格

列印速度 (PPM) | 30/33 (A4) 32/35 (Letter)
列印語言 | PCL/PS
首頁列印時間 | 小於等於 8.5s
最大列印幅面 | Legal（216mm*355.6mm）
自動雙面列印 | 支持
紙張輸入能力 | 多功能紙盒 | 1 張
標準紙盒 | 250 張
紙張輸出能力 | 面朝下 | 150 張
列印介質 | 介質類型 | 普通紙，厚紙，特殊用紙 ( 透明膠片，卡片紙，標籤紙，信封 )
介質尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6
介質克重 | 60 ～ 200g/m²