5. 打印

5.1. 打印功能

您可以通过在打印首选项中各种属性的设置实现如下打印功能。

功能 | 图示
自动双面打印 |
逐份打印 |
逆序打印 |
多页合一 |
海报打印 (仅适用于 Windows 系统) |
缩放打印 |
自定义尺寸 |

| 注： | •您可以在多页合一中选择“2x2 海报”打印，实现海报打印功能。 •您可以打开打印首选项，点击帮助按钮，查看具体的功能解释。如何打开帮助文档，请参阅章节 5.2。

5.2. 打印设置

打开“打印首选项”，可以进行打印设置。

5.2.1. 基本页面

1. “快速设置”：用户可以保存、删除设置，保存的设置名称显示在下面的下拉列表中，出厂设置不能删除；若不是同一个作业的情况下，每次用户重新开启首选项时，显示用户前一次应用的设置。

2. 点击“PANTUM”图标，会链接到奔图网站。

3. 点击“帮助”按钮，打开帮助文档，其中包含打印机的使用指南。

5.2.2. 纸张页面

1. “纸张来源”：选择纸张是来自哪个纸盒。

2. 点击“自定义”按钮，会弹出自定义纸张对话框，用户可以编辑自定义纸张的大小。

5.2.3. 版面页面

1. “省墨”：提供省墨打印方式。

2. “浓度”：设定打印浓度：较淡、正常、较浓。

5.2.4. 高级页面

1. 新建水印

点击“新建”按钮，弹出水印编辑对话框，如下所示：

2. TrueType字体设置

控制选项 | 描述
总是使用 TrueType 字体 | 使用用户选择的 TrueType 字体进行打印。由 Driver 将 TrueType 字体下发到打印机中
使用打印机字体代替 TrueType 字体 | 如果用户选择该项，Driver 会从字体表中选择当前 TrueType 字体对应的打印机字体，打印机将使用该硬字体进行打印。当选择此项时，“以位图打印 TrueType 字体”功能禁用。
以位图打印 TrueType 字体 | 该功能与使用打印机字体不可同时选择。

5.3. 打印方式

本机可以提供两种打印方式，自动进纸盒打印和手动进纸盘打印。默认状态为自动进纸盒打印，若手动进纸盘有打印介质，则优先打印手动进纸盘内的打印纸张。

5.3.1. 自动进纸盒打印

在打印前，请确保自动纸盘中已装入相应数量的介质，且手动进纸盘内无打印介质。

| 注： | • 有关装纸注意事项，请参阅第 2 章。 • 有关自动进纸盒打印的介质类型，请参阅第 2 章。

5.3.2. 手动进纸盘打印

当您将纸张放入手动进纸盘时，本机将自动进入手动进纸模式。

| 注： | • 手动进纸模式是当手动进纸盘放入纸张时，优先从手动进纸盘送纸。 • 手动进纸盒一般用来打印特殊纸张，如信封纸、胶片纸等，且每次只能放入一张。 • 有关在手动进纸盘中装纸，请参阅第 2 章。 • 有关可以通过手动进纸盘打印的介质类型，请参阅第 2 章。

5.4. 自动双面打印

1.本机支持普通纸的自动双面打印。自动双面打印支持的纸张大小：A4/LETTER，LEGAL，OFICIO，Folio。

| 注： | • 如果纸张薄，可能会起皱，如果纸张卷曲，将其恢复平整然后放回自动进纸盒中。 • 某些纸张介质不适于自动双面打印，尝试自动双面打印可能会损坏打印机。 • 如果一次性放入自动进纸盒的纸张超过 250 张，将会出现卡纸或不进纸现象。 • 自动双面打印不支持海报功能。 • 有关装纸，自动纸盒打印的介质类型，请参阅第 2 章，建议使用标准纸张。 • 有关如何处理卡纸，请参阅第 8 章。

2. 本机支持自动纸盒自动双面打印和手动纸盘自动双面打印。

1）自动纸盒自动双面打印。

在打印前，请确保自动纸盒中已装入相应数量的介质。

2）手动纸盘自动双面打印。

从手动进纸盘中进纸进行自动双面打印。

当您将纸张放入手动进纸盘时，本机将优先选择手动进纸盘中的打印纸张。

| 注： | • 手动进纸盘可实现自动双面打印，但是需要您手动给纸，且使用推荐的打印纸张类型。

自动双面打印步骤如下(仅适用于 Windows 系统)

1. 从应用程序（如记事本）打开要打印的打印作业。

2. 从“文件”菜单中选择“打印”。

3. 选择奔图相应型号的打印机。

4. 单击“首选项”或“属性”按钮，进行打印的配置。

5. 选择“基本”选项卡的“双面打印”区，选择“长边”和“短边”选项。

6. 单击“打印”，完成打印设置后，即可实现自动双面打印。

| 注： | • 建议抬起托纸板避免已打印纸张从出纸托盘中滑出。如果您选择不抬起出纸托盘托纸板，我们建议立即取走从本机中输出的已打印纸张。 • 在打印过程中，打印机将自动调整页面文字的方向。