           技术要求
1.焊接采用电焊，焊条型号为J427，焊接接头的型式与尺寸按GB985《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》中规定。
2.鞍座本体的焊接，均为双面连续角焊，鞍座与容器圆筒焊接采用连续焊，焊高为8。
3.焊缝表面不得有裂纹、夹渣、气孔和弧坑等缺陷，并不得残留熔渣和飞溅物。
4.鞍座垫板的圆弧表面应能与容器壁贴合，装配后的最大间隙不得超过2mm。
5.鞍座的螺栓孔和其他部分的制造公差应分别按GB/T1804《一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差》中的第IT14级和第I16级。
6.与腹板相接侧的筋板两端应切成25X45°的倒角（图中注明者除外）。
7.鞍座所有组焊零件周边粗糙度为    ,钻孔为    ，其余为    。
8.鞍座组焊完毕、各部件均应平整，不得挠曲。
