### 端口映射 端口映射： 服务器在内网，想在外网进行访问怎么办？ 此时需要对内网主机做端口映射供外网访问。 知道要供给外网访问的端口号： 系统涉及2个端口号，1个是浏览器服务端口，另外一个是客户端服务端口。 浏览器服务端口查看方法： 配置管理=》WEB服务端口，可以看到供浏览器访问的端口号，默认是 8088。 客户端端口查看方法：在oserver.exe运行界面上，默认是 7777。 固定主机的IP地址： 在路由器设置界面上针对服务器MAC绑定一个IP。 路由器做端口映射： 一般在转发规则下的虚拟服务器，点击添加条目，输入需要开放的端口和对应的的主机ip,协议选TCP，保存。需开放多个端口可继续添加。 不同的路由器叫法、位置都可能不一样，但原理一样。 检查wan口获取的IP是否是公网IP： 现在由于IP地址短缺，宽带提供商把一些拨号上网的宽带组成一个大型局域网通过同一个公网IP访问网络。如果你获取的IP不是公网IP前面做的都白做了，外网一样访问不了。 登陆路由器点击运行状态查看wan口IP，如果获取到的是10或100开头的都不是公网IP。 或者打开 www.ip138.com 网站查询ip，如果和wan口IP显示不一样就不是公网IP。 解决方法:拨打宽带提供商客服电话（如10000号），说找让宽带技术员给你切换下公网IP，等对方处理好了，再重启猫即可。 注意事项： 1.要清楚自己需要开放的端口号。 2.主机需要固定IP。 3.必须要能获取到公网IP。 4.注意关闭防火墙或在防火墙添加须开放端口。