### 网络模式 相关链接： 端口映射 网络模式 ☉网络模式分服务端（一台）和客户端（多台），适用于多个人一起使用的场景。 ☉服务端和客户端都需要复制一份软件。 ☉服务端运行oserver.exe，数据库保存在服务端 ☉客户端运行oclient.exe，通过连接服务端的oserver.exe访问数据库，客户端不需要数据库 ☉客户端可以为以下连接模式：企业内局域网、互联网穿越模式、动态域名模式 配置服务端 ☉把dll目录下的 oserver.exe、init.xml复制到上一级目录(即oclient.exe所在目录) ☉执行oserver.exe,设定数据库文件（客户端操作的内容都是这个数据库） 配置客户端（局域网） ☉选择网络模式/企业内网/互联网 ☉主机名称那里填上oserver界面上的本机名称，服务器Tcp端口也填oserver界面上的Tcp端口 配置互联网穿越模式 ☉在oserver.exe上互联网穿越模式参数界面配置eid、用户密码，mid是服务器自动获取的，不能修改 ☉在oclient.exe上配置和服务器对应的 mid、eid、用户密码（这里的用户密码是oserver.exe界面上设置的用户密码，用于网络连接认证，不是操作员登录用户） 动态域名访问（异地） ☉在oserver.exe上配置动态域名标识，启动服务后进入 web设置=》动态域名页面 ☉在路由器上设置端口转发规则 ☉在oclient.exe上配置服务器信息 ☉详细配置过程如下： 动态域名访问-1在oserver.exe上配置动态域名 ☉在oserver.exe上启动服务后进入 web设置=》动态域名页面 ☉设置标识和密码，标识可以自己挑选。如果标识已经被别人用了，则会返回错误信息，此时换一个重试。 ☉设置好后点保存，系统将同步到onlyit.cn服务器。 ☉此时看查看登记信息将返回路由器的公网地址。 动态域名访问-2在路由器上设置端口转发规则 ☉路由器上进行dhcp静态地址分配，设置运行oserver的机器固定ip，这里假定为192.168.1.100 ☉配置转发规则，包括供客户端访问的tcp端口7777和供浏览器访问的端口8088 ☉不同的路由器叫法可能不同，有的叫虚拟服务器，有的叫转发规则 ☉端口映射要求拨号上网的路由器分配了公网地址，有的运营商没有提供公网IP，这时可以联系运营商客服（比如10000），要求改为桥接模式上网。判断是否公网IP的方法： 打开网页www.ip138.com ， 看网页上显示你的IP是否和路由器上显示的公网IP一致，如果一致则表示有公网IP。 ☉有的路由器只允许从外部访问进行端口映射，这种情况下企业外部可以用动态域名方式接入，企业内部不可以用这种方式，而应该用机器名或者IP地址。 动态域名访问-3配置客户端 ☉选择网络模式/企业内网/互联网 ☉主机名称那里填上op.动态域名标识，比如动态域名标识为my_server，则填写op.my_server 网络模式如何变更服务器？ ☉服务器整个目录复制过去，然后客户端配置改下服务器指向。最好是服务器的ip和主机名采用原来的，那么局域网模式客户端的配置不需要修改。 ☉互联网穿越模式客户端配置服务器的MID需要调整为新的服务器MID，在oserver界面上可以看到该参数。 网络模式服务器重装系统如何处理？ ☉软件安装目录不要放在系统盘（比如C）上，防止因为重装系统丢失。 ☉安装前后的服务器的ip和主机名保持一样即可。 互联网穿越模式无法接入如何处理？ ☉外网接不进去说明外网无法穿透到你内网的服务器。 有3种可能：1、服务器防火墙和服务端接入外网的路由器防火墙屏蔽。2、客户端防火墙和客户端接入外网的路由器防火墙屏蔽。3、接入运营商的问题。相关因素比较多。 ☉如果互联网模式无法接入，可改用动态域名访问模式。