### 考勤机定义 系统可以直接采集哪些考勤机的数据? 系统支持主流的考勤机如中控、依时利、科密、威尔、威尔、汉王、浩顺晶密、点击科技等，完整的请查看驱动列表。 如何配置考勤机？ 1、先安装考勤机自带的考勤系统。 2、确认考勤机自带的考勤系统能连接成功，并能采集数据。 3、在本系统中添加考勤机定义。 进入到考勤机定义模块，点击新增进入定义窗口。 确认考勤机对应的驱动类型。 选择好驱动类型后，根据系统提示下载相应的驱动文件，保存到安装目录的dll子目录下。 根据实际情况配置相关的参数。 点击测试按钮，看是否能连接考勤机和采集数据，如果不成功，根据错误提示修改配置。 多个考勤机里的卡号重复了怎么处理？ 可以利用考勤机定义里的卡号附加前缀（参数标识add_pre），采集卡号自动加前缀。 此时采集的打卡记录中的卡号前会自动增加前缀，用于避免产生混淆。 一些相关的设置： 有的驱动如中控、依时利同时支持网络采集和串口采集，如果配置了tcp_ip参数则按照网络采集，如果该参数清空则按照串口采集，如果tcp_ip 为空，com_id为0则采用usb采集模式。 中控 628 638 F8 用V1 中控 V2 628+ M880 K28(USB模式） 中控X638可以用628的接口，不要设置考勤机密码。 中控 U100 iclock660 用V2 网络模式 中控pullc3 需要下载 zkpullsdk_ext.rar ，把里面的dll文件复制到人力资源的dll目录下 科密 kd-32 科密 w30 用tm002_2 科密 331A-U （usb模式清空tcp ip，com id设置为0) 科密 kd12 设置串口、波特率，stype为100。这种考勤机一采集数据机器内自动删除的，相当于auto_erase参数固定为1 科密 kd22 kd24 stype为2700 科密 KC-21、KC-23 stype为 2700 科密 IT-2200 stype为 2201 汉王需要HwDevComm.dll和HDCP_Utils.dll文件，可以下载 hanwang_ext.rar 解压 威尔考勤机除了tm006_app.dll外，还要 下载 well_ext.rar 解压里面的文件到dll目录，再双击执行里面的 注册.bat 依时利 er-880D除了tm004_app.dll外，还要 下载 eastriver_dll_2014.rar (可以从驱动目录下载)解压里面的文件到dll目录 依时利 er-890除了tm004_app.dll外，还要 下载 eastriver_dll_890.rar (可以从驱动目录下载)解压里面的文件到dll目录 依时利 er-891除了tm004_app.dll外，还要 下载 eastriver_dll_891.rar (可以从驱动目录下载)解压里面的文件到dll目录 点击科技 K688