在WINDOWS98SE/ME/2000/XP下安装软件的说明:
(1) 安装驱动软件完成以前,千万不要连接TOP编程器，如果已经连接了，而导致系统安装了错误的USB驱动软件，则必须在“设备管理器”里删除错误的USB驱动程序(标记有黄颜色的惊叹号)，然后才能安装。
(2) 运行光盘中的Setup.exe，按照提示按继续, 进行到第3步显示:"注意:点这里加载驱动",一定要按<加载驱动程序>,弹出对话框后按<YES>,然后继续.
(3) 最后按确认重新启动计算机；
(4) Windows启动完成后，用随机所配的电缆线连接好编程器。电脑会显示“找到新设备”的提示，按继续一直到完成。如果电脑不能发现新设备,则需要按照(1)步处理.如果还不能发现新设备,可能是硬件有问题.
(5) 在"开始/所有程序/TopWin(中文)"运行TopWin,编程器的绿灯亮，软件窗口右下方显示“设备名称topxxxx…”，表示一切正常，可以正常操作了。



