# 代理服务器管理

在代理服务器管理中，可以下载、导入、添加、修改、删除、测试、启用和停用代理，支持批量操作。如果你需要使用代理服务器，首先在这里添加和启用代理，再进入伪装设置选项卡，设置代理服务器轮换方案。点击进入伪装设置说明

## 代理服务器列表说明

a、编号：按添加顺序编号

b、IP地址：代理服务器IP地址

c、端口：代理服务器端口

d、类型：代理服务器类型，目前仅支持HTTP

e、延时：测试代理服务器的延时时间，如果为负数表示测试超时时间，为负时表示该代理服务器不可用

f、地区：代理服务器地理位置

g、成功连接：在提交过程中，成功使用该代理的次数

h、失败连接：在提交过程中，使用该代理连接失败的次数

i、启用：True将代理服务器加入到当前使用列表中，False暂停该代理服务器的使用

## 代理服务器管理操作：

a、下载 ：从我们的官网直接下载代理服务器IP。

a、导入：将代理服务器csv文件导入批量添加到软件中，其中IP地址、端口号、服务器类型、地理位置四个字段最为重要

批量导入代理服务器一般步骤：

①、使用Excel等软件，将原始数据整理后另存为CSV格式文件

②、在“导入CSV文件”输入框中打开CSV文本文件

③、设置字段分隔符，一般为逗号或空格

④、设置文件编码，一般常用的有GBK，UTF-8，GB2312等。

⑤、点击【预览】将自动导入CSV文件内容，并在中间的表格中显示

⑥、在“导入字段对应设置”中，分别选择IP地址，端口，类型和地区各字段对应的表字段

⑦、点击确定就可以全部导入了

b、添加：将代理服务器添加到列表中

如图所示，添加代理服务器时，要分别填入IP地址，端口号，类型，所在地区。勾先“加入代理服务器循环”则启用该代理服务器。

c、修改：修改选中的代理服务器

d、删除：删除选中的代理服务器

e、测试：测试选中的代理服务器，点击测试按钮后后台测试，自动更新延时时间，延时时间为负数时表示超时不可用。

f、启用：将选中的代理服务器加入到当前使用列表

h、停用：暂停使用选中的代理服务器

i、刷新：手动刷新代理服务器列表

j、清零：将成功连接数和失败连接数清零