หน้าหลัก > อภิธานศัพท์ > ซับเน็ตมาสก์

### ซับเน็ตมาสก์

Subnet mask ให้คุณสามารถระบุว่าส่วนใดของเลขที่อยู่ไอพีถูกใช้เป็นที่อยู่เครือข่าย และส่วนใดที่ถูกใช้เป็นที่อยู่โฮสต์

ในตัวอย่างต่อไปนี้ ส่วนท้ายของเลขที่อยู่ไอพีเป็นที่อยู่โฮสต์ และสามส่วนแรกของเลขที่อยู่ไอพีเป็นที่อยู่เครือข่าย

ตัวอย่าง: คอมพิวเตอร์ 1 สามารถสนทนากับคอมพิวเตอร์ 2 ได้

- คอมพิวเตอร์ 1

  เลขที่อยู่ไอพี: 192.168.1.2

  Subnet mask: 255.255.255.0

- คอมพิวเตอร์ 2

  เลขที่อยู่ไอพี: 192.168.1.3

  Subnet mask: 255.255.255.0

0 เป็นการระบุว่าไม่มีข้อจำกัดในการสื่อสารที่ส่วนนี้ของเลขที่อยู่

กลับสู่ด้านบน