Trang chủ > Khắc phục sự cố > Cải thiện chất lượng in

### Cải thiện chất lượng in

Nếu bạn có vấn đề về chất lượng in, hãy in trang kiểm tra trước tiên. Nếu bản in có chất lượng tốt, vấn đề có thể không phải ở máy. Kiểm tra các kết nối cáp giao diện và thử in tài liệu khác. Nếu bản in hoặc trang kiểm tra được in từ máy có vấn đề về chất lượng, hãy xem các ví dụ về chất lượng in xấu trong bảng và thực hiện theo khuyến nghị.

QUAN TRỌNG
  Sử dụng vật tư không phải của Fuji Xerox có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng in, hiệu năng phần cứng và độ bền của máy.

1. Để có chất lượng in tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phương tiện in được khuyến nghị. Đảm bảo bạn sử dụng giấy đáp ứng thông số kỹ thuật của chúng tôi.
2. Kiểm tra hộp mực và bộ trống mực có được lắp chính xác không.

Ví dụ về chất lượng in không tốt | Khuyến nghị
--- | ---
Mờ | Nếu máy cho biết trạng thái Thay mực in, lắp hộp mực mới vào. Kiểm tra môi trường của máy. Các điều kiện như độ ẩm, nhiệt độ cao, v.v... có thể gây ra lỗi in này. Nếu toàn bộ trang giấy quá nhạt, chế độ Tiết kiệm mực in có thể được bật. Tắt chế độ Tiết kiệm mực in trong thiết đặt menu của máy hoặc trình điều khiển máy in. Vệ sinh bộ trống mực. Vệ sinh dây corona của bộ trống mực. Thay hộp mực mới mới vào. Thay bộ trống mực mới vào.
Nền màu xám | Kiểm tra môi trường của máy. Các điều kiện, như nhiệt độ và độ ẩm cao có thể tăng mức độ đổ bóng của nền. Vệ sinh bộ trống mực. Thay hộp mực mới mới vào. Thay bộ trống mực mới vào.
Bóng mờ | Kiểm tra môi trường của máy. Các điều kiện, như độ ẩm và nhiệt độ thấp có thể gây ra vấn đề về chất lượng in này. Chọn loại phương tiện phù hợp trong trình điều khiển máy in. Chọn loại phương tiện phù hợp trong thiết đặt menu. Đảm bảo hai cần màu xanh lá cây bên trong nắp lưng nằm ở vị trí trên. Kéo hai cần màu xanh lá cây lên cho đến khi chúng dừng lại. Vệ sinh bộ trống mực. Thay bộ trống mực mới vào. Thay hộp mực mới mới vào. Bộ sấy mực có thể bị bẩn. Liên hệ dịch vụ khách hàng Fuji Xerox.
Các đốm mực nhỏ | Vệ sinh dây corona trên bộ trống mực. Bộ trống mực có thể bị hỏng. Thay bộ trống mực mới vào. Bộ sấy mực có thể bị bẩn. Liên hệ dịch vụ khách hàng Fuji Xerox.
Chữ in có lỗ | Chọn chế độ Giấy dày trong trình điều khiển máy in hoặc sử dụng giấy mỏng hơn bạn hiện đang sử dụng. Chọn Thick Paper (Giấy dày) trong menu thiết đặt Media Type (Loại phương tiện) của máy. Kiểm tra môi trường của máy. Các điều kiện, như độ ẩm cao có thể khiến chữ in có lỗ. Bộ trống mực có thể bị hỏng. Thay bộ trống mực mới vào.
Đen toàn bộ | Vệ sinh dây corona bên trong bộ trống mực bằng cách trượt vấu màu xanh lá cây. Đảm bảo bạn đưa vấu màu xanh lá cây về đúng vị trí ban đầu (). Bộ trống mực có thể bị hỏng. Thay bộ trống mực mới vào.
Các đường màu trắng ngang trang giấy | Chọn loại phương tiện phù hợp trong trình điều khiển máy in. Chọn loại phương tiện phù hợp trong thiết đặt menu. Vấn đề có thể tự biến mất. In nhiều trang trắng để xóa vấn đề này, đặc biệt nếu máy không được sử dụng trong thời gian dài. Vệ sinh bộ trống mực. Bộ trống mực có thể bị hỏng. Thay bộ trống mực mới vào.
Các đường ngang trang giấy | Vệ sinh dây corona bên trong bộ trống mực. Vệ sinh bộ trống mực. Bộ trống mực có thể bị hỏng. Thay bộ trống mực mới vào.
Các đường, dải hoặc gân sọc màu trắng ngang trang giấy | Kiểm tra môi trường của máy. Các điều kiện, như độ ẩm và nhiệt độ cao có thể gây ra vấn đề về chất lượng in này. Vệ sinh bộ trống mực. Nếu vấn đề không được giải quyết sau khi một vài trang, thay bộ trống mực mới.
Đốm trắng trên văn bản và đồ họa đen cách quãng 94 mm Đốm đen cách quãng 94 mm | Tạo 10-15 bản sao của một tờ giấy trắng trơn. Nếu vấn đề không được giải quyết sau khi in trang trắng, bộ trống mực có thể có vật lạ, chẳng hạn như keo từ nhãn, kẹt trên trống mực. Vệ sinh bộ trống mực. Bộ trống mực có thể bị hỏng. Thay bộ trống mực mới vào.
Mực đen tạo dấu ngang trang giấy | Nếu bạn sử dụng tờ giấy nhãn cho máy in laze, keo từ các tờ giấy đôi khi có thể dính vào bề mặt trống mực. Vệ sinh bộ trống mực. Nếu bạn sử dụng giấy có kẹp hoặc dập ghim, bộ trống mực có thể bị hỏng. Nếu ánh sáng mặt trời trực tiếp rọi vào bộ trống mực không được đóng gói (hoặc ánh sáng phòng trong thời gian dài), bộ trống mực có thể bị hỏng. Vệ sinh bộ trống mực. Hộp mực có thể bị hỏng. Thay hộp mực mới mới vào. Bộ trống mực có thể bị hỏng. Thay bộ trống mực mới vào.
Đường màu đen dọc trang giấy Trang in bị rây mực dọc trang giấy | Vệ sinh dây corona bên trong bộ trống mực bằng cách trượt vấu màu xanh lá cây. Đảm bảo bạn đưa vấu màu xanh lá cây về đúng vị trí ban đầu (). Hộp mực có thể bị hỏng. Thay hộp mực mới mới vào. Bộ trống mực có thể bị hỏng. Thay bộ trống mực mới vào. Bộ sấy mực có thể bị bẩn. Liên hệ dịch vụ khách hàng Fuji Xerox.
Các đường màu trắng dọc trang giấy | Đảm bảo vật lạ chẳng hạn như mẩu giấy rách, giấy dính ghi chú hoặc bụi bẩn không ở trong máy và quanh hộp mực và bộ trống mực. Hộp mực có thể bị hỏng. Thay hộp mực mới mới vào. Bộ trống mực có thể bị hỏng. Thay bộ trống mực mới vào.
Hình ảnh bị lệch | Đảm bảo giấy hoặc phương tiện in khác được nạp chính xác trong khay giấy và thanh dẫn giấy không tỳ quá chặt hoặc quá lỏng vào chồng giấy. Đặt thanh dẫn giấy chính xác. Khay giấy có thể quá đầy. Kiểm tra loại giấy và chất lượng giấy. Kiểm tra xem có vật rời ra, như giấy rách bên trong máy. (Đối với model in 2 mặt tự động) Nếu vấn đề chỉ xảy ra trong khi in 2 mặt, kiểm tra xem có giấy rách trong khay in 2 mặt không, xác nhận khay in 2 mặt được lắp hẳn vào và nắp lưng được đóng hoàn toàn.
Quăn hoặc gợn sóng | Kiểm tra loại giấy và chất lượng giấy. Nhiệt độ và độ ẩm cao có thể khiến giấy bị quăn. Nếu bạn không sử dụng máy thường xuyên, giấy có thể nằm trong khay giấy quá lâu. Lật ngược chồng giấy trong khay giấy. Ngoài ra, tãi chồng giấy, rồi xoay giấy 180° trong khay giấy. Mở nắp lưng (khay đầu ra ngửa lên) để cho phép giấy đã in chạy ra trên khay đầu ra ngửa lên. Chọn chế độ Giảm thiểu Quăn Giấy trong trình điều khiển máy in khi bạn không sử dụng phương tiện in được chúng tôi khuyến nghị.
Nhăn hoặc gấp nếp | Đảm bảo giấy được nạp đúng cách. Kiểm tra loại giấy và chất lượng giấy. Lật ngược chồng giấy trong khay hoặc xoay giấy 180° trong khay đầu vào.
Khả năng hiện mực kém | Đảm bảo hai cần màu xanh lá cây bên trong nắp lưng nằm ở vị trí trên. Kéo hai cần màu xanh lá cây lên cho đến khi chúng dừng lại. Đảm bảo thiết đặt loại phương tiện trong trình điều khiển khớp với loại giấy bạn đang sử dụng. Chọn chế độ Cải thiện khả năng hiện mực trong trình điều khiển máy in. Nếu lựa chọn này không cho thấy cải thiện rõ rệt, thay đổi thiết đặt trình điều khiển máy in trong Loại vật liệu in thành thiết đặt dày. Nếu bạn đang in phong bì, chọn Bao thư Dày trong thiết đặt loại phương tiện.
Phong bì gấp nếp | Đảm bảo hai cần màu xanh lá cây bên trong nắp lưng được kéo xuống đến vị trí của phong bì khi bạn in phong bì. Sau khi bạn in xong, đặt lại các cần về vị trí ban đầu. Kéo các cần lên cho đến khi chúng dừng lại. Đảm bảo phong bì được in với nắp lưng (khay đầu ra ngửa lên) mở. Đảm bảo phong bì chỉ được nạp từ khe nạp bằng tay.

Thông tin liên quan
  - Khắc phục sự cố

Quay về trang đầu