Halaman Utama > Solusi > Masalah Jaringan > Pengaturan Keamanan Saya tidak Berfungsi Dengan Tepat.

### Pengaturan Keamanan Saya tidak Berfungsi Dengan Tepat.

Model Terkait:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw

Sebab | Tindakan | Antarmuka
--- | --- | ---
Selama pemasangan driver printer, BRAdmin Light, atau saat menggunakan fitur pencetakan, Anda tidak menerima kotak dialog peringatan keamanan. | Jika Anda tidak menerima kotak dialog peringatan keamanan, fungsi firewall perangkat lunak keamanan Anda mungkin menolak akses. Beberapa perangkat lunak keamanan mungkin menghalangi akses tanpa menunjukkan kotak dialog peringatan keamanan. Untuk memungkinkan akses, lihat petunjuk untuk perangkat lunak keamanan Anda atau tanyakan kepada produsennya. | Berkabel/Nirkabel
Nomor port yang diminta untuk pengaturan perangkat lunak keamanan mungkin ditutup. | Nomor port berikut digunakan untuk fitur jaringan Fuji Xerox: Pencetakan jaringan *1: Nomor port 161 dan 137/Protokol UDP BRAdmin Light: Nomor port 161/UDP Protokol Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuka port, lihat petunjuk untuk perangkat lunak keamanan atau tanyakan kepada produsennya. | Berkabel/Nirkabel

*1
Windows®

Informasi terkait
  - Masalah Jaringan
  - Mesin Fuji Xerox Saya Tidak Ditemukan di Jaringan Bahkan Selama Pemasangan Driver Printer.
  - Mesin Fuji Xerox Saya Tidak Dapat Mencetak melalui Jaringan.

Kembali ke atas