Halaman Utama > Pengaturan Mesin > Tabel Menu (untuk Model LCD) > Tabel Pengaturan

### Tabel Pengaturan

Model Terkait:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw
Gunakan tabel ini untuk memahami berbagai menu dan opsi yang akan Anda gunakan untuk mengatur preferensi Anda pada mesin.

Info Mesin.

Level 1 | Level 2 | Deskripsi
Pengaturan Cetak | - | Mencetak halaman Pengaturan Printer.
Cetak NetSetting | - | Mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan.
Cetak LapWLAN (Untuk model nirkabel) | - | Mencetak hasil diagnosis konektivitas LAN nirkabel.
Tes Pencetakan | - | Mencetak halaman tes.
Cetak Demo | - | Mencetak lembar percontohan.
Cetak Font (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | - | Mencetak daftar font.
No. Seri. | - | Menampilkan nomor seri mesin.
Versi: | Versi Utama | Menampilkan versi firmware utama.
Versi Sub1 (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | Menampilkan versi sub firmware.
Ukuran RAM | Menampilkan ukuran memori di mesin ini.
Hitungan Hlm | - | Menampilkan halaman total yang tercetak.
Umur Komponen | Umur Toner | Menampilkan sisa masa pakai untuk masing-masing kartrid toner.
Umur Drum | Menampilkan sisa masa pakai unit drum.

Baki Kertas

Level 1 | Deskripsi
Feed Manual | Memilih apakah mencetak dari Slot Umpan Manual.
2-sisi (Untuk model pencetakan 2 sisi otomatis) | Memilih apakah mencetak di kedua sisi kertas.
Ukuran Baki1 | Memilih ukuran kertas yang Anda muat di baki kertas standar.
Periksa Ukuran | Memilih apakah akan menampilkan pesan yang memberi tahu Anda untuk memeriksa apakah ukuran kertas pada mesin dan pengaturan Ukuran Kertas mesin cocok.

Pengaturan Umum

Level 1 | Level 2 | Deskripsi
Bahasa Lokal | - | Memilih bahasa LCD untuk negara Anda.
Resolusi | - | Pilih resolusi cetakan.
Densitas | - | Menambah atau Mengurangi densitas cetakan.
Ekologi | Hemat Toner | Meningkatkan hasil halaman kartrid toner.
Waktu Tidur | Mengatur waktu untuk kembali ke Mode Penghematan Daya.
Mode Senyap | Mengurangi gangguan pencetakan.
Mati otomatis | Mengatur jumlah jam di mana mesin akan tetap berada dalam mode Tidur Pulas sebelum memasuki Mode Daya Mati.
Kontrol Panel | Tombol Ulang | Mengatur waktu pesan LCD agar berubah saat menahan atau pada interval.
Gulir Pesan | Mengatur waktu dalam detik di mana pesan LCD akan bergulir di LCD. Dari Level 1=0,2 dtk ke Level 10=2,0 dtk.
Kontras LCD | Menyesuaikan kontras LCD.
Online Omtits | Mengatur mesin untuk kembali ke Mode Siap setelah mesin diam selama 30 detik. Jika Anda memilih pengaturan ke Nonaktif, mesin tidak dapat menerima pekerjaan cetak saat masih berada dalam Mode Menu.
Knc Pgtrn | - | Mengubah pengaturan panel kunci menggunakan sandi.
Antarmuka | Pilih | Memilih antarmuka yang akan digunakan. Jika Anda memilih Otomatis, mesin akan otomatis mengubah antarmuka ke USB atau Ethernet tergantung pada antarmuka mana yang menerima data.
Wkt IF Otmts | Anda harus mengatur batas waktu untuk pilihan antarmuka otomatis.
Pnyngga Input | Meningkatkan atau mengurangi kapasitas buffer input.
Ganti Toner | - | Mengatur mesin untuk melanjutkan pencetakan setelah LCD menampilkan Ganti Toner.

Menu Pencetakan

Level 1 | Level 2 | Deskripsi
Lanjtkn Otmts | - | Memilih pengaturan ini jika Anda ingin mesin mengatasi kesalahan ukuran kertas.
Tipe Media (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | - | Mengatur jenis kertas.
Kertas (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | - | Mengatur ukuran kertas.
Salinan (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | - | Mengatur jumlah halaman yang tercetak.
Orientasi (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | - | Mesin ini dapat mencetak halaman dalam orientasi potret atau lansekap.
Cetak Posisi | Ofset X | Memindahkan posisi awal cetakan (di sudut kiri atas halaman) secara horizontal hingga -500 (kiri) ke +500 (kanan) titik dalam 300 dpi.
Ofset Y | Memindahkan posisi awal cetakan (di sudut kiri atas halaman) secara vertikal hingga -500 (kiri) ke +500 (kanan) titik dalam 300 dpi.
FF Otmts (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | - | Memungkinkan mesin mencetak sisa data secara otomatis.
HP LaserJet (DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw) | No Font | Mengatur nomor font.
Pitch Font | Mengatur font pitch. Menu Pitch Font akan muncul jika Anda memilih I042 hingga I054 dalam pengaturan No Font.
Poin Font | Mengatur ukuran font. Menu Poin Font akan muncul jika Anda memilih I000 hingga I041 dalam pengaturan No Font.
Set Simbol | Mengatur set simbol atau set karakter.
Cetak Tabel | Mencetak tabel kode.
LF Otmts | ON: CR -> CR+LF, OFF: CR -> CR
CR Otmts | ON: LF -> LF+CR, FF -> FF+CR, atau VT -> VT+CR OFF: LF -> LF, FF -> FF, atau VT -> VT
BUNGKUS Otmts | Memilih apakah baris selanjutnya dan penyorong kembalian akan terjadi jika posisi mesin mencapai margin kanan.
LEWAT Otmts | Memilih apakah baris selanjutnya dan carriage return akan terjadi jika posisi carriage mencapai margin bawah.
Margin Kiri | Mengatur margin kiri pada kolom 0 hingga 70 kolom pada 1 cpi.
Batas Kanan | Mengatur margin kiri pada kolom 10 hingga 80 kolom pada 1 cpi.
Margin Atas | Mengatur margin atas pada jarak dari tepi atas kertas.
Batas Bawah | Mengatur margin bawah pada jarak dari tepi bawah kertas.
Baris | Mengatur jumlah baris pada masing-masing halaman.

Jaringan DocuPrint P225 d

Level 1 | Level 2 | Deskripsi
TCP/IP | Metode Boot | Memilih metode IP yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Alamat IP | Memasukkan alamat IP.
Subjrgn Mask | Memasukkan Subnet mask.
Gerbang | Memasukkan alamat Gateway.
Upaya Boot IP | Menentukan banyaknya upaya yang akan dicoba mesin untuk mendapatkan alamat IP ketika Metode Boot diatur ke pengaturan apa saja kecuali Statik.
APIPA | Otomatis mengalokasikan alamat IP dari rentang alamat link-lokal *1.
IPv6 | Mengaktifkan atau Menonaktifkan protokol IPv6.
Ethernet | - | Memilih mode link Ethernet.
Status Kabel | - | Menampilkan status link Ethernet.
Alamat MAC | - | Menampilkan alamat MAC mesin.
AtrUlg Jrgn | - | Memulihkan semua pengaturan jaringan server pencetakan internal ke pengaturan pabrik.

*1
Pada koneksi jaringan, jika ‘Metode Boot’ mesin adalah ‘Otomatis’, mesin akan berupaya untuk mengatur alamat IP dan Subnet Mask dari server boot seperti DHCP. Jika server boot tidak dapat ditemukan, alamat IP APIPA akan dialokasikan, seperti 169. 254. [001-254]. [000-255]. Jika ‘Metode Boot’ mesin diatur ke ‘Statis’, Anda harus memasukkan alamat IP secara manual dari panel kontrol mesin.

Jaringan DocuPrint P265 dw

Level 1 | Level 2 | Level 3 | Deskripsi
LAN Kabel | TCP/IP | Metode Boot | Memilih metode IP yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Alamat IP | Memasukkan alamat IP.
Subjrgn Mask | Memasukkan Subnet mask.
Gerbang | Memasukkan alamat Gateway.
Upaya Boot IP | Menentukan banyaknya upaya yang akan dicoba mesin untuk mendapatkan alamat IP ketika Metode Boot diatur ke pengaturan apa saja kecuali Statik.
APIPA | Otomatis mengalokasikan alamat IP dari rentang alamat link-lokal.
IPv6 | Mengaktifkan atau menonaktifkan protokol IPv6.
Ethernet | - | Memilih mode link Ethernet.
Status Kabel | - | Menampilkan status link Ethernet.
Alamat MAC | - | Menampilkan alamat MAC mesin.
Set ke Baku | - | Memulihkan pengaturan jaringan berkabel pada server pencetakan internal ke pengaturan pabrik.
Kbl Diaktifkan | - | Menyalakan atau mematikan antarmuka berkabel.
WLAN | TCP/IP | Metode Boot | Memilih metode IP yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.
Alamat IP | Memasukkan alamat IP.
Subjrgn Mask | Memasukkan Subnet mask.
Gerbang | Memasukkan alamat Gateway.
Upaya Boot IP | Menentukan banyaknya upaya yang akan dicoba mesin untuk mendapatkan alamat IP ketika Metode Boot diatur ke pengaturan apa saja kecuali Statik.
APIPA | Otomatis mengalokasikan alamat IP dari rentang alamat link-lokal *1.
IPv6 | Mengaktifkan atau Menonaktifkan protokol IPv6.
Bantuan WLAN | - | Anda dapat mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel Anda menggunakan CD-ROM Fuji Xerox.
Wizard Pgtrn | - | Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel menggunakan wizard Pengaturan.
WPS/AOSS | - | Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel menggunakan metode WPS atau AOSS™.
WPS dg/Kod PIN | - | Mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel menggunakan WPS dengan kode PIN.
Status WLAN | Status | Menampilkan status link Ethernet nirkabel.
Sinyal | Menampilkan kondisi sinyal.
Saluran | Menampilkan saluran yang digunakan saat Status Aktif.
Kecepatan | Menampilkan kecepatan koneksi saat Status Aktif.
SSID | Menampilkan SSID.
Kom. Mode | Menampilkan Mode Komunikasi terkini.
Alamat MAC | - | Menampilkan alamat MAC mesin.
Set ke Baku | - | Memulihkan pengaturan jaringan nirkabel server pencetakan internal ke pengaturan pabrik.
WLAN Aktif | - | Menyalakan atau mematikan interface nirkabel.
Wi-Fi Direct | Tekan Tombol | - | Anda dapat dengan mudah mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct™ menggunakan metode tekan satu tombol.
Kode PIN | - | Anda dapat dengan mudah mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct™ menggunakan WPS dengan kode PIN.
Manual | - | Anda dapat mengonfigurasi pengaturan jaringan Wi-Fi Direct™ secara manual.
Pemilik Grup | - | Mengatur mesin Anda sebagai Pemilik Grup.
Info Perangkat | Nama Perangkat | Anda dapat melihat nama perangkat mesin Anda.
SSID | Menampilkan SSID Pemilik Grup.
Alamat IP | Menampilkan Alamat IP pada mesin Anda.
Info Status | Status | Menampilkan status jaringan Wi-Fi Direct™ terkini.
Sinyal | Menampilkan kekuatan sinyal jaringan Wi-Fi Direct™ terkini. Jika mesin Anda bertindak sebagai Pemilik Grup, LCD akan selalu menampilkan Kuat.
Saluran | Menampilkan saluran yang digunakan saat Status G/O Aktif(**) atau Klien Aktif.
Kecepatan | Menampilkan kecepatan koneksi saat Status G/O Aktif(**) atau Klien Aktif.
I/F Aktifkan | - | Mengaktifkan atau menonaktifkan koneksi Wi-Fi Direct™.
AtrUlg Jrgn | - | - | Memulihkan semua pengaturan jaringan server pencetakan internal ke pengaturan pabrik.

*1
Pada koneksi jaringan, jika ‘Metode Boot’ mesin adalah ‘Otomatis’, mesin akan berupaya untuk mengatur alamat IP dan Subnet Mask dari server boot seperti DHCP. Jika server boot tidak dapat ditemukan, alamat IP APIPA akan dialokasikan, seperti 169. 254. [001-254]. [000-255]. Jika ‘Metode Boot’ mesin diatur ke ‘Statis’, Anda harus memasukkan alamat IP secara manual dari panel kontrol mesin.

Menu Atur Ulang

Level 1 | Deskripsi
Jaringan | Memulihkan semua pengaturan jaringan server pencetakan internal ke pengaturan pabrik.
AtrUlg Pabrik | Mengatur ulang mesin dan memulihkan pengaturan printer (termasuk pengaturan perintah) ke pengaturan pabrik.

Informasi terkait
  - Tabel Menu (untuk Model LCD)
  - Spesifikasi Umum

Kembali ke atas