Halaman Utama > Penanganan Kertas > Memuat dan Mencetak Kertas di Slot Pengumpanan Manual > Muat dan Cetak Kertas Tebal dan Label ke Slot Pengumpanan Manual

### Muat dan Cetak Kertas Tebal dan Label ke Slot Pengumpanan Manual

Jika Anda memuat ukuran kertas lain di baki, Anda harus mengubah pengaturan ukuran kertas di mesin atau di komputer Anda secara bersamaan.

1. Buka penutup belakang mesin (baki output hadap atas).
   Mesin mengaktifkan mode Umpan Manual secara otomatis saat Anda memuat kertas ke slot pengumpanan manual.
2. Di bagian depan mesin, buka penutup slot umpan manual.
3. Gunakan kedua tangan untuk menggeser pemandu kertas slot pengumpanan manual untuk menyesuaikan lebar kertas yang Anda gunakan.
4. Dengan menggunakan kedua tangan, letakkan selembar penuh kertas ke slot pengumpanan manual hingga tepi depan menyentuh roller pengumpan kertas. Jika Anda merasa mesin menariknya ke dalam, biarkan saja.
   - Muat kertas ke slot pengumpanan manual dengan permukaan pencetakan menghadap ke atas.
   - Tarik keluar kertas seluruhnya jika Anda harus memuat ulang kertas ke slot pengumpanan manual.
   - Jangan masukkan lebih dari selembar kertas ke slot pengumpanan manual pada saat bersamaan, karena bisa menyebabkan kertas macet.
   - Pastikan posisi kertas lurus dan benar di slot pengumpanan manual. Jika tidak, kertas mungkin tidak bisa diumpankan dengan benar, sehingga hasil cetak miring atau kertas macet.
5. Kirim pekerjaan cetak Anda ke mesin.
   Ubah preferensi pencetakan di layar Cetak sebelum mengirimkan pekerjaan cetak dari komputer Anda.
6. Setelah halaman yang dicetak keluar dari belakang mesin, muat lembar kertas berikutnya di slot pengumpanan manual. Ulangi untuk setiap halaman yang ingin Anda cetak.
7. Tutup penutup belakang (baki output hadap atas) hingga terkunci dalam posisi tertutup.

Informasi terkait
  - Memuat dan Mencetak Kertas di Slot Pengumpanan Manual

Kembali ke atas