หน้าหลัก > การบำรุงรักษาตามปกติ > บรรจุและขนส่งเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์

### บรรจุและขนส่งเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์

- หากคุณต้องขนย้ายเครื่องด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้บรรจุเครื่องลงในบรรจุภัณฑ์เดิมด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ ในระหว่างขนส่ง เครื่องควรมีการประกันภัยโดยสมบูรณ์จากผู้ขนส่ง

1. กดค้างไว้ที่ เพื่อปิดเครื่อง ปิดเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาทีเพื่อให้เย็นลง
2. ถอดสายทั้งหมดออก แล้วจึงถอดสายไฟจาก เต้ารับไฟฟ้า

   เครื่องนี้ประกอบด้วยสายไฟ AC ที่ไม่สามารถถอดออกได้ ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นผลิตภัณฑ์

3. ถอดชุดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) และชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ออก
4. กดคันล็อคสีเขียวลงและถอดตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ออกจากชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)
5. นำวัสดุป้องกันติดบนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) นำใส่ถุงพลาสติก
6. นำวัสดุป้องกัน (1) ใส่ในเครื่องที่ด้านซ้ายดังภาพประกอบ
7. ใส่เฉพาะชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) กลับเข้าสู่เครื่องพิมพ์
8. ปิดฝาครอบด้านหน้า
9. นำเครื่องใส่ถุงที่มากับเครื่องในตอนแรก
10. นำเครื่องและวัสดุการพิมพ์ใส่ลงในกล่องตามเดิมพร้อมกับวัสดุบุกล่องดังที่แสดงไว้ด้านล่าง

    (รุ่นที่มีสายไฟ AC แบบถอดได้)

    (รุ่นที่มีสายไฟ AC แบบถอดไม่ได้)

    (สำหรับรุ่นที่มีสายไฟ AC แบบถอดได้)

    ใส่สายไฟ AC และวัสดุพิมพ์ในกล่องเดิมดังที่แสดงในภาพประกอบ

11. ปิดกล่องและปิดเทปอีกครั้ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - การบำรุงรักษาตามปกติ

กลับสู่ด้านบน