Trang chủ > Bảo trì thường lệ > Vệ sinh máy > Vệ sinh bộ trống mực

### Vệ sinh bộ trống mực

Nếu bản in ra có chấm hoặc dấu lặp lại khác cách quãng 94 mm, trống mực có thể có vật lạ, chẳng hạn như keo dán từ nhãn bị mắc vào bề mặt trống mực. Thực hiện theo các bước sau để giải quyết vấn đề:

1. Bấm và giữ để tắt máy.
2. Mở nắp phía trước.
3. Tháo cụm hộp mực và bộ trống mực khỏi máy.
4. Đẩy cần khóa màu xanh lá cây xuống và lấy hộp mực ra khỏi bộ trống mực.
5. Xoay bộ trống mực như trong hình minh họa. Đảm bảo bánh răng của bộ trống mực ở bên trái.
6. Xoay cạnh của bộ trống mực về phía bạn bằng tay trong khi nhìn vào bề mặt khu vực nghi ngờ.
   Để tránh gặp vấn đề về chất lượng in, KHÔNG chạm vào bề mặt của bộ trống mực ngoại trừ cạnh.
7. Nhẹ nhàng lau bề mặt trống mực bằng tăm bông khô cho đến khi không còn dấu vết trên bề mặt.
   LƯU Ý
     KHÔNG vệ sinh bề mặt trống mực nhạy quang bằng vật sắc nhọn hoặc bất kỳ chất lỏng nào.
8. Lắp chắc chắn hộp mực mới vào bộ trống mực cho đến khi bạn nghe thấy hộp mực khóa vào vị trí.
   Đảm bảo bạn đã lắp hộp mực vào đúng cách, nếu không hộp mực có thể tách rời khỏi bộ trống mực.
9. Lắp lại cụm hộp mực và bộ trống mực vào máy.
10. Đóng nắp phía trước của máy.
11. Bấm để bật máy.

Thông tin liên quan
  - Vệ sinh máy
  - Vệ sinh dây corona

Quay về trang đầu