Trang chủ > Bảo trì thường lệ > Đóng gói và vận chuyển máy Fuji Xerox của bạn

### Đóng gói và vận chuyển máy Fuji Xerox của bạn

- Nếu vì bất kỳ lý do gì, bạn phải vận chuyển máy, hãy đóng gói lại cẩn thận trong thùng máy để tránh mọi hư hỏng trong khi vận chuyển. Máy cần được bảo hiểm thích hợp bởi nhà vận chuyển.

1. Bấm và giữ để tắt máy. Để máy tắt trong ít nhất 10 phút để làm nguội.
2. Ngắt kết nối tất cả cáp, rồi rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện.

   Máy được trang bị một dây nguồn AC không thể tháo rời tùy theo model.

3. Tháo cụm hộp mực và bộ trống mực.
4. Đẩy cần khóa màu xanh lá cây xuống và lấy hộp mực ra khỏi bộ trống mực.
5. Đặt vật liệu bảo vệ lên trên hộp mực. Đặt vật liệu vào trong một túi nhựa.
6. Đặt vật liệu bảo vệ (1) trong máy sang bên trái như trong hình minh họa.
7. Chỉ lắp đặt lại bộ trống vào máy.
8. Đóng nắp phía trước.
9. Đặt máy vào túi ban đầu chứa máy.
10. Đóng gói máy và tài liệu đã in trong thùng cát-tông ban đầu bằng vật liệu đóng gói ban đầu như hình dưới đây.

    (model có dây nguồn AC có thể tháo rời)

    (model có dây nguồn AC không thể tháo rời)

    (Đối với model có dây nguồn AC có thể tháo rời)

    Đặt dây nguồn AC và tài liệu đã in trong thùng cát-tông ban đầu như trong hình minh họa.

11. Đóng thùng cát-tông và dán kín thùng.

Thông tin liên quan
  - Bảo trì thường lệ

Quay về trang đầu