Halaman Utama > Perawatan Rutin > Membersihkan Mesin > Membersihkan Unit Drum

### Membersihkan Unit Drum

Jika pada hasil cetakan Anda terdapat titik-titik atau tanda berulang lainnya pada interval 94 mm, mungkin terdapat bahan asing pada drum, seperti lem dari label yang tertempel pada permukaan drum. Ikuti langkah-langkah ini untuk mengatasi masalah:

1. Tekan dan tahan untuk mematikan mesin.
2. Buka penutup depan.
3. Lepaskan rakitan kartrid toner dan unit drum dari mesin.
4. Dorong ke bawah tuas kunci hijau dan keluarkan kartrid toner dari unit drum.
5. Putar unit drum seperti yang ditunjukkan di ilustrasi. Pastikan bahwa roda gigi unit drum berada di sisi kiri.
6. Putar tepi unit drum ke arah Anda dengan tangan sambil mengamati permukaan area yang diperkirakan.
   Agar tidak ada masalah dengan kualitas cetakan, JANGAN sentuh permukaan unit drum kecuali tepinya.
7. Bersihkan perlahan permukaan drum menggunakan kapas pentul yang kering hingga noda hilang dari permukaan.
   CATATAN
     JANGAN membersihkan permukaan drum peka-foto dengan benda tajam atau cairan apa pun.
8. Masukkan kartrid toner baru dengan kencang ke dalam unit drum sampai terdengar bunyi terkunci.
   Pastikan Anda memasukkan kartrid toner dengan benar atau jika tidak kartrid bisa terpisah dari unit drum.
9. Pasang kembali rakitan kartrid toner dan unit drum ke dalam mesin.
10. Tutup penutup depan mesin.
11. Tekan untuk menyalakan mesin.

Informasi terkait
  - Membersihkan Mesin
  - Membersihkan Kawat Korona

Kembali ke atas