Halaman Utama > Daftar Istilah > Enkripsi

### Enkripsi

Sebagian besar jaringan nirkabel menggunakan beberapa jenis pengaturan keamanan. Pengaturan keamanan ini menentukan otentikasi (bagaimana perangkat mengidentifikasi dirinya sendiri saat terhubung ke jaringan) dan enkripsi (bagaimana data dienkripsi saat dikirim melalui jaringan). Jika Anda tidak menentukan pilihan-pilihan ini dengan tepat saat Anda mengonfigurasi mesin nirkabel Fuji Xerox Anda, mesin ini tidak akan dapat tersambung ke jaringan nirkabel. Sehingga, Anda harus benar-benar memperhatikan saat mengonfigurasi pilihan-pilihan ini.

Metode Enkripsi untuk Jaringan Nirkabel Pribadi
  Jaringan nirkabel pribadi adalah jaringan kecil (seperti jaringan nirkabel rumah) tanpa dukungan IEEE 802.1x.
  - Tidak ada

    Tidak ada metode enkripsi yang digunakan.

  - WEP

    Ketika menggunakan Wired Equivalent Privacy (WEP), data dikirimkan dan diterima dengan kunci yang aman.

  - TKIP

    Protokol Integritas Kunci Sementara (TKIP) menyediakan pencampuran kunci per-paket, pemeriksaan integritas pesan, dan mekanisme rekeying (pembuatan kunci baru).

  - AES

    Standar Enkripsi Tingkat Lanjut (Advanced Encryption Standard, AES) memberi perlindungan data yang lebih kuat dengan menggunakan enkripsi kunci simetris.

  - IEEE 802.11n tidak mendukung WEP maupun TKIP sebagai metode enkripsi.
  - Untuk menyambungkan ke jaringan nirkabel Anda menggunakan IEEE 802.11n, kami sarankan untuk memilih AES.

Kembali ke atas