Halaman Utama > Solusi > Masalah Jaringan > Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar.

### Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar.

Model Terkait:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw

Pemeriksaan | Tindakan | Antarmuka
--- | --- | ---
Periksa bahwa mesin Fuji Xerox, jalur akses/router, atau hub jaringan dinyalakan. | Periksa hal-hal berikut: Kabel daya terhubung dengan benar dan mesin Fuji Xerox sudah dinyalakan. Jalur akses/router atau hub dinyalakan dan tombol tautan berkedip. Semua kemasan pelindung telah dilepaskan dari mesin. Kartrid toner dan unit drum dipasang dengan benar. Penutup depan dan belakang tertutup sepenuhnya. Kertas dimasukkan dengan benar ke baki kertas. (Untuk jaringan berkabel) Kabel jaringan A dihubungkan dengan kencang ke mesin Fuji Xerox dan ke router atau hub. | Berkabel/Nirkabel
Periksa Link Status di Laporan Konfigurasi Jaringan. | Cetak Laporan Konfigurasi Jaringan dan periksa apakah Ethernet Link Status atau Wireless Link Status Link OK. | Berkabel/Nirkabel
Periksa apakah Anda dapat melakukan "ping" ke mesin Fuji Xerox dari komputer Anda. | Ping mesin Fuji Xerox dari komputer Anda menggunakan alamat IP atau nama node di prompt perintah Windows® atau aplikasi Terminal Macintosh: ping <ipaddress> atau <nodename>. Berhasil: Mesin Fuji Xerox Anda berfungsi dengan benar dan terhubung ke jaringan yang sama seperti komputer Anda. Gagal: Mesin Fuji Xerox Anda tidak terhubung ke jaringan yang sama seperti komputer Anda. Konfirmasikan bahwa alamat IP dan Subnet Mask diatur dengan benar. | Berkabel/Nirkabel
Periksa apakah mesin Fuji Xerox Anda terhubung ke jaringan nirkabel. | Cetak Laporan WLAN untuk memeriksa kode kesalahan pada laporan yang dicetak. | Nirkabel

Jika Anda telah memeriksa dan mencoba semua hal di atas, namun masalahnya masih berlanjut, lihat petunjuk yang disertakan dengan jalur akses/router LAN nirkabel Anda untuk menemukan SSID dan informasi Kunci Jaringan dan aturlah dengan benar.

Informasi terkait
  - Masalah Jaringan
  - Mesin Fuji Xerox Saya Tidak Dapat Mencetak melalui Jaringan.

Kembali ke atas