Halaman Utama > Solusi > Masalah Jaringan > Mesin Fuji Xerox Saya Tidak Dapat Mencetak melalui Jaringan.

### Mesin Fuji Xerox Saya Tidak Dapat Mencetak melalui Jaringan.

Model Terkait:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw

Sebab | Tindakan | Antarmuka
--- | --- | ---
Perangkat lunak keamanan Anda menghalangi akses mesin Anda ke jaringan. | Beberapa perangkat lunak keamanan mungkin menghalangi akses tanpa menunjukkan kotak dialog peringatan keamanan bahkan setelah pemasangan berhasil. Untuk memungkinkan akses, lihat instruksi untuk perangkat lunak keamanan Anda atau bertanyalah kepada pabrikan perangkat lunak. | Berkabel/Nirkabel
Mesin Fuji Xerox Anda tidak diberi alamat IP yang tersedia. | Konfirmasikan alamat IP dan Subnet Mask. Pastikan alamat IP dan Subnet Mask komputer serta mesin Fuji Xerox Anda benar dan terletak pada jaringan yang sama. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara memverifikasi alamat IP dan Subnet Mask, tanyakan kepada administrator jaringan Anda. | Berkabel/Nirkabel
Pekerjaan cetak yang gagal ini masih dalam antrean cetakan komputer Anda. | Jika pekerjaan cetak yang gagal ini masih dalam antrean cetakan komputer Anda, hapus tugas tersebut. Sebaliknya, klik dua kali ikon printer di folder berikut ini dan batalkan semua dokumen: (Windows Server® 2003) Klik Start (Mulai) > Printers and Faxes (Printer dan Faks). (Windows Vista®) Klik (Start) ((Mulai)) > Control Panel (Panel Kontrol) > Hardware and Sound (Perangkat Keras dan Suara) > Printers (Printer). (Windows® 7) Klik (Mulai) > Peranti dan Pencetak > Pencetak dan Faks. Klik kanan mesin Fuji Xerox Anda dan pilih Lihat apa yang sedang dicetak. (Windows® 8) Pindahkan kursor mouse ke sudut kanan bawah desktop Anda. Saat bar menu muncul, klik Pengaturan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat Keras dan Suara, klik Tampilkan peranti dan pencetak > Printer. (Windows Server® 2008) Klik Mulai > Panel Kontrol > Printer. (Windows Server® 2012) Pindahkan kursor mouse ke sudut kanan bawah desktop Anda. Saat bar menu muncul, klik Setelan > Panel Kontrol. Di grup Perangkat keras, klik Tampilkan peranti dan pencetak > Printer. (Untuk Windows Server® 2012 R2) Klik Control Panel pada layar Start. Di grup Hardware, klik Tampilkan peranti dan pencetak. Klik kanan mesin Fuji Xerox Anda dan pilih See what's printing. OS X v10.7.5, 10.8.x Klik System Preferences (Preferensi Sistem) > Print & Scan (Cetak & Pindai). OS X v10.9.x Klik System Preferences (Preferensi Sistem) > Printer & Scanner (Printer & Pemindai). | Berkabel/Nirkabel
Mesin Fuji Xerox Anda tidak terhubung dengan jaringan nirkabel. | Cetak Laporan WLAN untuk memeriksa kode kesalahan pada laporan yang dicetak. | Nirkabel

Jika Anda telah memeriksa dan mencoba semua hal di atas, namun mesin Fuji Xerox Anda masih tidak dapat mencetak, silakan uninstall driver printer, lalu instal ulang.

Informasi terkait
  - Masalah Jaringan
  - Mesin Fuji Xerox Saya Tidak Ditemukan di Jaringan Bahkan Selama Pemasangan Driver Printer.
  - Pengaturan Keamanan Saya tidak Berfungsi Dengan Tepat.
  - Saya Ingin Memeriksa apakah Perangkat Jaringan Saya Berfungsi dengan Benar.

Kembali ke atas