Halaman Utama > Daftar Istilah > APIPA

### APIPA

Jika Anda tidak menetapkan alamat IP secara manual (menggunakan panel kontrol [untuk model LCD] mesin atau perangkat lunak BRAdmin) atau secara otomatis (menggunakan server DHCP, BOOTP, atau RARP), protokol Pengalamatan IP Pribadi Otomatis (Automatic Private IP Addressing, APIPA) akan menetapkan alamat IP secara otomatis dari rentang 169.254.1.0 hingga 169.254.254.255.

Kembali ke atas