Halaman Utama > Pendahuluan Mesin Fuji Xerox Anda > Gambaran Umum Panel Kontrol

### Gambaran Umum Panel Kontrol

DocuPrint P225 db
DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

### DocuPrint P225 db

Bagian ini menjelaskan empat Light Emitting Diode (LED) dan dua tombol di panel kontrol mesin.

1. Tombol Daya Nyala/Mati

     - Nyalakan mesin dengan menekan .

     - Matikan mesin dengan menekan dan menahan .

2. LED Toner
     LED Toner menunjukkan bahwa Toner hampir habis.
3. LED Drum
     LED Drum menunjukkan bahwa Drum harus segera diganti.
4. LED Paper (Kertas)
     LED Paper (Kertas) menunjukkan bahwa ada kesalahan terkait pengumpanan kertas.
5. LED Ready (Siap)
     LED Ready (Siap) berkedip untuk menunjukkan status mesin.
6. Tombol Go (Tuju)
     - Tekan Go (Tuju) untuk mengatasi kesalahan tertentu.
     - Tekan Go (Tuju) untuk mencetak data yang tersisa di dalam memori mesin.
     - Tekan dan tahan Go (Tuju) selama sekitar dua detik untuk membatalkan pekerjaan cetak.

### DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

Model Berkabel:

Model dengan Fungsi Nirkabel:

1. LCD (Tampilan Kristal Cair)
     Menampilkan pesan untuk membantu Anda mengatur dan menggunakan mesin.

     Model Nirkabel:

     Indikator empat level menunjukkan kekuatan sinyal nirkabel jika Anda menggunakan sambungan nirkabel.

2. Tombol Daya Nyala/Mati

     - Nyalakan mesin dengan menekan .

     - Matikan mesin dengan menekan dan menahan . LCD menampilkan Mematikan selama beberapa detik sebelum mati.

3. Tombol Jaringan

     - Model Berkabel:

       Network (Jaringan)

       Tekan Network (Jaringan) untuk mengatur pengaturan jaringan berkabel.

     - Model dengan Fungsi Nirkabel:

       WiFi

       Tekan tombol WiFi dan jalankan installer nirkabel di komputer Anda. Ikuti petunjuk di layar untuk mengatur sambungan nirkabel antara mesin dan jaringan Anda.

       Jika lampu WiFi menyala, berarti mesin Fuji Xerox Anda terhubung ke jalur akses nirkabel. Jika lampu WiFi berkedip, berarti sambungan nirkabel terputus, atau mesin Anda sedang menghubung ke jalur akses.

4. Tombol Menu
     OK

       Tekan untuk menyimpan pengaturan mesin Anda. Setelah Anda mengubah pengaturan, mesin akan kembali ke level menu sebelumnya.

     Back (Kembali)
       - Tekan untuk kembali ke satu level di dalam menu.
       - Tekan untuk memilih digit sebelumnya saat mengatur nomor.
     atau ( + atau -)
       - Tekan untuk bergulir di antara menu dan opsi.
       - Tekan untuk memasukkan nomor atau untuk meningkatkan atau menurunkan nomor. Tahan atau untuk bergulir lebih cepat. Saat Anda melihat nomor yang Anda inginkan, tekan OK.
5. Tombol Go (Tuju)
     - Tekan untuk menghilangkan pesan kesalahan tertentu. Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan lain, ikuti petunjuk panel kontrol.
     - Tekan untuk mencetak data yang tersisa di dalam memori mesin.
     - Tekan untuk memilih opsi yang ditampilkan. Setelah Anda mengubah pengaturan, mesin akan kembali ke Mode Siap.
     - Tekan dan tahan Go (Tuju) selama sekitar dua detik untuk membatalkan pekerjaan cetak.

Informasi terkait
  - Pendahuluan Mesin Fuji Xerox Anda

Kembali ke atas