Trang chủ > Bóng > Mã hóa

### Mã hóa

Hầu hết mạng không dây sử dụng một số loại thiết đặt bảo mật. Những thiết đặt bảo mật này xác định xác thực (cách thức thiết bị tự xác định nó với mạng) và mã hóa (cách thức mã hóa dữ liệu khi gửi dữ liệu trên mạng). Nếu bạn không chỉ định chính xác những tùy chọn này khi cấu hình máy không dây Fuji Xerox, máy không thể kết nối với mạng không dây. Do đó, phải cẩn thận khi cấu hình những tùy chọn này.

Phương thức mã hóa cho mạng không dây cá nhân
  Mạng không dây cá nhân là một mạng nhỏ (chẳng hạn như mạng không dây gia đình) không có hỗ trợ IEEE 802.1x.
  - Không có

    Không có phương thức mã hóa nào được sử dụng.

  - WEP

    Khi sử dụng phương pháp Bảo mật tương đương mạng có dây (Wired Equivalent Privacy - WEP), dữ liệu được truyền và nhận với mã khóa bảo mật.

  - TKIP

    Giao thức toàn vẹn mã khóa thời gian (Temporal Key Integrity Protocol - TKIP) cung cấp mã khóa trên mỗi gói kết hợp cơ chế kiểm tra toàn vẹn tin nhắn và cấp lại mã khóa.

  - AES

    Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (Advanced Encryption Standard - AES) cung cấp bảo vệ dữ liệu mạnh hơn bằng cách sử dụng mã hóa mã khóa đối xứng.

  - IEEE 802.11n không hỗ trợ WEP hay TKIP làm phương thức mã hóa.
  - Để kết nối với mạng không dây của bạn bằng cách sử dụng IEEE 802.11n, chúng tôi khuyên bạn nên chọn AES.

Quay về trang đầu