Halaman Utama > Solusi > Meningkatkan Kualitas Cetakan

### Meningkatkan Kualitas Cetakan

Jika Anda mengalami masalah kualitas cetakan, cetak satu halaman tes terlebih dahulu. Jika hasil cetakan terlihat bagus, mungkin masalahnya tidak terkait mesin. Periksa sambungan kabel antarmuka lalu coba cetak dokumen lain. Jika hasil cetakan atau halaman tes yang dicetak dari mesin bermasalah kualitasnya, lihat contoh kualitas cetakan yang buruk di meja dan ikuti rekomendasinya.

PENTING
  Menggunakan suplai yang bukan dari Fuji Xerox dapat mempengaruhi kualitas cetakan, kinerja perangkat keras, dan keandalan mesin.

1. Untuk mendapatkan kualitas cetakan terbaik, kami sarankan penggunaan media cetakan yang disarankan. Pastikan Anda menggunakan kertas yang memenuhi spesifikasi kami.
2. Pastikan kartrid toner dan unit drum dipasang dengan benar.

Contoh kualitas cetakan yang buruk | Saran
--- | ---
Redup | Jika mesin menunjukkan status Ganti Toner, letakkan pada kartrid toner yang baru. Periksa lingkungan mesin. Kondisi seperti kelembapan, suhu yang tinggi, dan sebagainya, bisa menyebabkan gagalnya pencetakan. Jika seluruh halaman terlalu terang, Penghematan Toner mungkin dinyalakan. Matikan mode Penghematan Toner dalam pengaturan menu mesin atau driver printer. Bersihkan unit drum. Bersihkan kawat korona unit drum. Ganti kartrid toner dengan kartrid toner yang baru. Ganti unit drum dengan unit drum yang baru.
Latar belakang abu-abu | Periksa lingkungan mesin. Kondisi seperti suhu yang tinggi dan kelembapan yang tinggi dapat meningkatkan jumlah arsiran latar belakang. Bersihkan unit drum. Ganti kartrid toner dengan kartrid toner yang baru. Ganti unit drum dengan unit drum yang baru.
Buram | Periksa lingkungan mesin. Kondisi seperti kelembapan rendah dan suhu rendah bisa menyebabkan masalah kualitas cetakan. Pilih jenis media yang tepat pada driver printer. Pilih jenis media yang tepat pada pengaturan menu. Pastikan kedua tuas hijau di dalam penutup belakang berada di posisi atas. Tarik kedua tuas hijau ke atas hingga tuas tersebut berhenti. Bersihkan unit drum. Ganti unit drum dengan unit drum yang baru. Ganti kartrid toner dengan kartrid toner yang baru. Unit fusing mungkin terkontaminasi. Hubungi layanan pelanggan Fuji Xerox.
Bintik-bintik toner | Bersihkan kawat korona pada unit drum. Unit drum mungkin rusak. Ganti unit drum dengan unit drum yang baru. Unit fusing mungkin terkontaminasi. Hubungi layanan pelanggan Fuji Xerox.
Cetakan berongga | Pilih mode Kertas Tebal pada driver printer atau gunakan kertas yang lebih tipis daripada kertas yang sedang Anda gunakan. Pilih Kertas Tebal di pengaturan menu Tipe Media mesin. Periksa lingkungan mesin. Kondisi seperti kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan cetakan berongga. Unit drum mungkin rusak. Ganti unit drum dengan unit drum yang baru.
Semua hitam | Bersihkan kawat korona di dalam unit drum dengan menggeser tab hijau. Pastikan Anda mengembalikan tab hijau ke posisi awal (). Unit drum mungkin rusak. Ganti unit drum dengan unit drum yang baru.
Garis putih pada halaman | Pilih jenis media yang tepat pada driver printer. Pilih jenis media yang tepat pada pengaturan menu. Masalah dapat lenyap dengan sendirinya. Cetak beberapa halaman kosong untuk menghilangkan masalah ini, terutama jika mesin sudah tidak digunakan dalam waktu lama. Bersihkan unit drum. Unit drum mungkin rusak. Ganti unit drum dengan unit drum yang baru.
Garis di seluruh halaman | Bersihkan kawat korona di dalam unit drum. Bersihkan unit drum. Unit drum mungkin rusak. Ganti unit drum dengan unit drum yang baru.
Garis, pita atau bingkai putih pada halaman | Periksa lingkungan mesin. Kondisi seperti kelembapan tinggi dan suhu tinggi bisa menyebabkan masalah kualitas cetakan ini. Bersihkan unit drum. Jika masalah tidak teratasi setelah mencetak beberapa halaman, ganti unit drum dengan unit drum baru.
Bintik-bintik putih pada teks hitam dan grafik di interval 94 mm Bintik-bintik hitam pada 94 mm | Buat 10-15 salinan pada selembar kertas kosong dan putih. Jika masalah tidak teratasi setelah mencetak halaman kosong, mungkin terdapat bahan asing pada unit drum, seperti lem dari label yang tertempel pada permukaan drum. Bersihkan unit drum. Unit drum mungkin rusak. Ganti unit drum dengan unit drum yang baru.
Tanda toner hitam pada halaman | Jika Anda menggunakan lembaran label untuk printer laser, lem dari lembaran kadang-kadang bisa menempel ke permukaan drum. Bersihkan unit drum. Jika Anda menggunakan kertas yang memiliki penjepit atau staples, unit drum mungkin rusak. Jika unit drum yang dibongkar terkena langsung sinar matahari (atau lampu ruang menyala dalam jangka waktu yang lama), unit mungkin rusak. Bersihkan unit drum. Kartrid toner mungkin rusak. Ganti kartrid toner dengan kartrid toner yang baru. Unit drum mungkin rusak. Ganti unit drum dengan unit drum yang baru.
Garis hitam menurun pada halaman Halaman cetakan memiliki noda toner di bawah halamannya | Bersihkan kawat korona di dalam unit drum dengan menggeser tab hijau. Pastikan Anda mengembalikan tab hijau ke posisi awal (). Kartrid toner mungkin rusak. Ganti kartrid toner dengan kartrid toner yang baru. Unit drum mungkin rusak. Ganti unit drum dengan unit drum yang baru. Unit fusing mungkin terkontaminasi. Hubungi layanan pelanggan Fuji Xerox.
Garis putih pada bagian bawah halaman | Pastikan bahan asing seperti selembar kertas yang terkoyak, catatan tempel, atau debu tidak berada di dalam mesin dan di sekitar kartrid toner serta unit drum. Kartrid toner mungkin rusak. Ganti kartrid toner dengan kartrid toner yang baru. Unit drum mungkin rusak. Ganti unit drum dengan unit drum yang baru.
Gambar miring | Pastikan kertas atau media cetakan lainnya dimuat dengan benar di baki kertas dan pemandu kertasnya tidak terlalu rapat atau terlalu longgar terhadap tumpukan kertas. Atur pemandu kertas dengan benar. Baki kertas mungkin terlalu penuh. Periksa jenis dan kualitas kertas. Periksa objek yang longgar seperti kertas yang terkoyak di dalam mesin. (Untuk model pencetakan 2 sisi otomatis) Jika masalah tersebut hanya terjadi selama pencetakan 2 sisi, periksa kertas yang terkoyak di baki 2 sisi, pastikan baki 2 sisi dimasukkan sepenuhnya dan penutup belakang ditutup sepenuhnya.
Melengkung atau bergelombang | Periksa jenis dan kualitas kertas. Suhu yang tinggi dan kelembapan yang tinggi akan menyebabkan kertas berkerut. Jika Anda tidak sering menggunakan mesin, kertas mungkin berada di baki kertas terlalu lama. Balik tumpukan kertas di baki kertas. Selain itu, kipas-kipaskan tumpukan kertas, lalu putar kertas 180° di baki kertas. Buka penutup belakang (baki output hadap atas) untuk memungkinkan kertas yang dicetak keluar ke baki output hadap atas. Pilih mode Kurangi Gelombang Kertas pada driver printer jika Anda tidak menggunakan media cetakan yang kami sarankan.
Kusut atau lipatan | Pastikan kertas dimuat dengan benar. Periksa jenis dan kualitas kertas. Balik tumpukan kertas di baki atau putar kertas 180° di baki input.
Perbaikan buruk | Pastikan kedua tuas hijau di dalam penutup belakang berada di posisi atas. Tarik kedua tuas hijau ke atas hingga tuas tersebut berhenti. Pastikan pengaturan jenis media pada driver sesuai dengan jenis kertas yang Anda gunakan. Pilih mode Tingkatkan Perbaikan Toner pada driver printer. Jika pilihan ini tidak memberi peningkatan yang cukup berarti, ubah pengaturan driver printer di Jenis Media untuk pengaturan kertas tebal. Jika Anda mencetak sebuah amplop, pilih Amp. Tebal pada pengaturan jenis media.
Amplop terlipat | Pastikan kedua tuas hijau di dalam penutup belakang ditarik ke bawah ke posisi amplop saat Anda mencetak amplop. Setelah selesai mencetak, atur ulang tuas kembali ke posisi awalnya. Tarik tuas ke atas hingga tuas tersebut berhenti. Pastikan amplop dicetak dengan penutup belakang (baki output hadap atas) terbuka. Pastikan amplop diumpankan hanya dari slot pengumpanan manual.

Informasi terkait
  - Solusi

Kembali ke atas