Halaman Utama > Perawatan Rutin > Mengganti Suplai > Mengganti Kartrid Toner

### Mengganti Kartrid Toner

1. Pastikan mesin dinyalakan.
2. Buka penutup depan.
3. Lepaskan rakitan kartrid toner dan unit drum dari mesin.
4. Dorong ke bawah tuas kunci hijau dan keluarkan kartrid toner dari unit drum.
5. Keluarkan kartrid toner baru dari kemasan.
6. Lepaskan penutup pelindung.
7. Masukkan kartrid toner baru dengan kencang ke dalam unit drum sampai terdengar bunyi terkunci.
   Pastikan Anda memasukkan kartrid toner dengan benar atau jika tidak kartrid bisa terpisah dari unit drum.
8. Bersihkan kawat korona di dalam unit drum dengan menggeser tab hijau dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri secara perlahan beberapa kali.
   Pastikan Anda mengembalikan tab tersebut ke Posisi awalnya (). Panah pada tab harus disejajarkan dengan panah pada unit drum. Jika tidak, halaman yang dicetak dapat berisi garis vertikal.
9. Pasang kembali rakitan kartrid toner dan unit drum ke dalam mesin.
10. Tutup penutup depan mesin.

    Jangan mematikan mesin atau membuka penutup depan hingga mesin kembali ke Mode Siap.

Informasi terkait
  - Mengganti Suplai

Kembali ke atas