Trang chủ > Bảo trì thường lệ > Thay thế vật tư > Thay hộp mực

### Thay hộp mực

1. Đảm bảo máy được bật.
2. Mở nắp phía trước.
3. Tháo cụm hộp mực và bộ trống mực khỏi máy.
4. Đẩy cần khóa màu xanh lá cây xuống và lấy hộp mực ra khỏi bộ trống mực.
5. Mở bao bì hộp mực mới.
6. Tháo nắp bảo vệ.
7. Lắp chắc chắn hộp mực mới vào bộ trống mực cho đến khi bạn nghe thấy hộp mực khóa vào vị trí.
   Đảm bảo bạn đã lắp hộp mực vào đúng cách, nếu không hộp mực có thể tách rời khỏi bộ trống mực.
8. Vệ sinh dây corona bên trong bộ trống mực bằng cách trượt nhẹ vấu màu xanh lá cây từ trái sang phải và từ phải sang trái nhiều lần.
   Đảm bảo đưa vấu về vị trí ban đầu (). Mũi tên trên vấu phải được căn thẳng hàng với mũi tên trên bộ trống mực. Nếu không, các trang đã in có thể có vạch sọc.
9. Lắp lại cụm hộp mực và bộ trống mực vào máy.
10. Đóng nắp phía trước của máy.

    Không tắt máy hoặc mở nắp phía trước cho đến khi máy trở về Chế độ sẵn sàng.

Thông tin liên quan
  - Thay thế vật tư

Quay về trang đầu