Halaman Utama > Solusi > Mengatasi Kertas Macet > Kertas Macet di Bagian Belakang Mesin

### Kertas Macet di Bagian Belakang Mesin

Jika panel kontrol mesin atau Status Monitor menunjukkan bahwa ada kemacetan di bagian belakang mesin (Belakang), lakukan tindakan berikut ini:

1. Biarkan mesin menyala selama 10 menit. Hal ini memungkinkan kipas internal untuk mendinginkan bagian yang sangat panas di dalam mesin.
2. Buka penutup belakang.
3. Tarik tab biru di sisi kiri dan kanan ke arah Anda untuk melepas penutup unit fusing.
   PERINGATAN
     PERMUKAAN PANAS

     Bagian internal mesin akan menjadi sangat panas. Tunggu mesin mendingin sebelum menyentuhnya.

4. Gunakan kedua tangan untuk menarik keluar kertas yang macet secara perlahan dari unit fusing.
5. Tutup penutup unit fusing. Pastikan tab biru di sisi kiri dan kanan terkunci di posisinya.
6. Tutup penutup belakang hingga terkunci di posisi tertutup.

Informasi terkait
  - Mengatasi Kertas Macet

Kembali ke atas