หน้าหลัก > อภิธานศัพท์ > การพิสูจน์ตัวจริง

### การพิสูจน์ตัวจริง

เครือข่ายแบบไร้สายส่วนมากใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยบางอย่าง การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้กำหนดวิธีการพิสูจน์ตัวจริง (วิธีการที่อุปกรณ์จะระบุตนเองไปยังเครือข่าย) และการเข้ารหัส (วิธีการที่ข้อมูลถูกเข้ารหัสในการส่งข้อมูลทางเครือข่าย) ถ้าคุณไม่ได้ระบุทางเลือกเหล่านี้อย่างถูกต้องเมื่อคุณกำหนดค่าเครื่องที่รองรับเครือข่ายแบบไร้สายของฟูจิ ซีร็อกซ์ จะทำให้เครื่องนั้นไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย ดังนั้นจะต้องใช้ความรอบคอบเมื่อกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้

วิธีการพิสูจน์ตัวจริงสำหรับเครือข่ายแบบไร้สายส่วนบุคคล
  เครือข่ายแบบไร้สายส่วนบุคคล เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก (เช่นเครือข่ายแบบไร้สายภายในบ้าน) ที่ไม่รองรับ IEEE 802.1x
  - ระบบเปิด

    อุปกรณ์แบบไร้สายได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่ายโดยไม่มีการพิสูจน์ตัวจริง

  - แชร์คีย์

    คีย์ลับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะถูกใช้ร่วมกันโดยอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะเข้าถึงเครือข่ายแบบไร้สาย เครื่องที่รองรับเครือข่ายแบบไร้สายของฟูจิ ซีร็อกซ์จะใช้คีย์ WEP เป็นคีย์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

  - WPA-PSK/WPA-2-PSK

    เปิดการใช้งานพรีแชร์คีย์ของ Wi-Fi Protected Access® (WPA-PSK/WPA2-PSK) ซึ่งจะทำให้เครื่องที่รองรับเครือข่ายแบบไร้สายของฟูจิ ซีร็อกซ์สามารถเชื่อมโยงเข้ากับจุดการเข้าถึงโดยใช้ TKIP สำหรับ WPA-PSK หรือ AES สำหรับ WPA-PSK และ WPA2-PSK (WPA-Personal)

กลับสู่ด้านบน