Halaman Utama > Solusi > Masalah Jaringan > Pesan-pesan Kesalahan untuk DocuPrint P265 dw

### Pesan-pesan Kesalahan untuk DocuPrint P265 dw

Model Terkait:DocuPrint P265 dw
Mesin Fuji Xerox Anda akan menampilkan pesan kesalahan jika terjadi kesalahan. Pesan kesalahan paling umum ditunjukkan pada bagan.

Pesan-pesan kesalahan | Sebab | Tindakan
Tdk Bs Menghub. Perangkat sudah tersambung. | Dua perangkat seluler telah terhubung ke jaringan Wi-Fi Direct jika mesin Fuji Xerox merupakan Pemilik Grup (G/O). | Setelah koneksi antara mesin Fuji Xerox dan perangkat bergerak lain dimatikan, coba konfigurasikan pengaturan Wi-Fi Direct lagi. Anda dapat mengonfirmasi status koneksi dengan mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan.
Mslh Sambungan | Perangkat lain mencoba untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi Direct pada saat bersamaan. | Pastikan tidak ada perangkat lain yang mencoba tersambung ke jaringan Wi-Fi Direct, lalu coba konfigurasikan pengaturan Wi-Fi Direct lagi.
Sambungan Gagal | Mesin Fuji Xerox dan perangkat bergerak Anda tidak dapat berkomunikasi selama konfigurasi jaringan Wi-Fi Direct. | Pindahkan perangkat bergerak agar lebih dekat ke mesin Fuji Xerox Anda. Pindahkan mesin Fuji Xerox dan perangkat bergerak ke area bebas hambatan. Jika Anda menggunakan Metode PIN WPS, pastikan Anda telah memasukkan PIN yang benar.
Tdk Ada Prngkt | Saat mengonfigurasi jaringan Wi-Fi Direct, mesin Fuji Xerox tidak dapat menemukan perangkat bergerak Anda. | Pastikan mesin dan perangkat bergerak Anda dalam mode Wi-Fi Direct. Pindahkan perangkat bergerak agar lebih dekat ke mesin Fuji Xerox Anda. Pindahkan mesin Fuji Xerox dan perangkat bergerak ke area bebas hambatan. Jika Anda mengonfigurasi jaringan Wi-FI Direct secara manual, pastikan Anda telah memasukkan sandi yang benar. Jika perangkat bergerak Anda memiliki halaman konfigurasi yang berisi cara mendapatkan alamat IP, pastikan alamat IP perangkat bergerak Anda telah dikonfigurasi melalui DHCP.

Informasi terkait
  - Masalah Jaringan

Kembali ke atas