หน้าหลัก > ข้อกำหนด > โพรโทคอลที่สนับสนุนและคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

### โพรโทคอลที่สนับสนุนและคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัย

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:DocuPrint P225 d / DocuPrint P265 dw

Ethernet

  10Base-T/100Base-TX

LAN แบบไร้สาย

  IEEE 802.11b/g/n (โหมดโครงสร้างพื้นฐาน/โหมดแอดฮอค), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

โปรโตคอล (IPv4)

  ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), การจำแนกชื่อ WINS/NetBIOS, การจำแนกชื่อ DNS, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client และ Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (พิมพ์)

โปรโตคอล (IPv6)

  NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client และ Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (พิมพ์)

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (เชื่อมต่อผ่านสาย)

  SMTP-AUTH, SNMP v3

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (ไร้สาย)

  SMTP-AUTH, SNMP v3

ความปลอดภัยเครือข่ายแบบไร้สาย

  WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

การรับรองแบบไร้สาย

  การอนุญาตสัญลักษณ์ Wi-Fi （WPA™/WPA2™ - Personal）, การอนุญาตสัญลักษณ์ตัวระบุ Wi-Fi Protected Setup (WPS), โลโก้ AOSS, Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - ข้อกำหนด

กลับสู่ด้านบน