Trang chủ > Bóng > Xác thực

### Xác thực

Hầu hết mạng không dây sử dụng một số loại thiết đặt bảo mật. Những thiết đặt bảo mật này xác định xác thực (cách thức thiết bị tự xác định nó với mạng) và mã hóa (cách thức mã hóa dữ liệu khi gửi dữ liệu trên mạng). Nếu bạn không chỉ định chính xác những tùy chọn này khi cấu hình máy không dây Fuji Xerox, máy không thể kết nối với mạng không dây. Do đó, phải cẩn thận khi cấu hình những tùy chọn này.

Phương pháp xác thực cho mạng không dây cá nhân
  Mạng không dây cá nhân là một mạng nhỏ (chẳng hạn như mạng không dây gia đình) không có hỗ trợ IEEE 802.1x.
  - Hệ điều hành

    Thiết bị không dây được phép truy cập mạng mà không cần xác thực.

  - Mã khóa được chia sẻ

    Mã khóa bí mật xác định trước được chia sẻ bởi tất cả các thiết bị sẽ truy cập mạng không dây. Máy không dây Fuji Xerox sử dụng mã khóa WEP làm mã khóa xác định trước.

  - WPA-PSK/WPA-2-PSK

    Cho phép mã khóa được chia sẻ trước Wi-Fi Protected Access® (Truy cập Wi-Fi được bảo vệ) (WPA-PSK/WPA2-PSK), cho phép máy không dây Fuji Xerox liên kết với các điểm truy cập sử dụng TKIP cho WPA-PSK hoặc AES cho WPA-PSK và WPA2-PSK (WPA cá nhân).

Quay về trang đầu