หน้าหลัก > อภิธานศัพท์ > การเข้ารหัสลับ

### การเข้ารหัสลับ

เครือข่ายแบบไร้สายส่วนมากใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยบางอย่าง การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเหล่านี้กำหนดวิธีการพิสูจน์ตัวจริง (วิธีการที่อุปกรณ์จะระบุตนเองไปยังเครือข่าย) และการเข้ารหัส (วิธีการที่ข้อมูลถูกเข้ารหัสในการส่งข้อมูลทางเครือข่าย) ถ้าคุณไม่ได้ระบุทางเลือกเหล่านี้อย่างถูกต้องเมื่อคุณกำหนดค่าเครื่องที่รองรับเครือข่ายแบบไร้สายของฟูจิ ซีร็อกซ์ จะทำให้เครื่องนั้นไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย ดังนั้นจะต้องใช้ความรอบคอบเมื่อกำหนดค่าตัวเลือกเหล่านี้

วิธีการเข้ารหัสลับสำหรับเครือข่ายแบบไร้สายส่วนบุคคล
  เครือข่ายแบบไร้สายส่วนบุคคล เป็นเครือข่ายขนาดเล็ก (เช่นเครือข่ายแบบไร้สายภายในบ้าน) ที่ไม่รองรับ IEEE 802.1x
  - ไม่มี

    ไม่มีการใช้วิธีการเข้ารหัสลับ

  - WEP

    เมื่อใช้งาน Wired Equivalent Privacy (WEP) ข้อมูลจะถูกรับและส่งด้วยคีย์รักษาความปลอดภัย

  - TKIP

    Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) ให้คุณสมบัติการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อความแบบผสมคีย์แต่ละแพคเก็ต และกลไกการสร้างคีย์ใหม่

  - AES

    Advanced Encryption Standard (AES) ให้การปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยใช้การเข้ารหัสลับแบบคีย์สมมาตร

  - IEEE 802.11n ไม่รองรับวิธีการเข้ารหัสลับทั้ง WEP หรือ TKIP
  - เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไร้สายโดยใช้ IEEE 802.11n เราแนะนำให้เลือก AES

กลับสู่ด้านบน