หน้าหลัก > การตั้งค่าเครื่อง > การตั้งค่าทั่วไป > ตั้งค่าโหมดดำเนินการต่อ

### ตั้งค่าโหมดดำเนินการต่อ

การเปิดโหมดดำเนินการต่อจะเป็นการบังคับให้เครื่องพิมพ์พิมพ์งานต่อแม้ว่าแผงควบคุมจะบ่งชี้ว่าถึงเวลาเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) แล้ว เมื่อข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งให้เปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) ปรากฏ คุณจะไม่สามารถเปิดโหมดนี้นอกจากคุณจะเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) แล้ว

เราแนะนำให้คุณเปลี่ยนตลับผงหมึก (โทนเนอร์) โดยเร็วที่สุด งานพิมพ์อาจดูจางลงเมื่อเปิดใช้งานโหมดดำเนินการต่อ เราไม่สามารถรับรองคุณภาพงานพิมพ์ได้ การตั้งค่าจากโรงงานคือ ปิด

DocuPrint P225 db
DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

### DocuPrint P225 db

1. ตรวจสอบว่าปิดฝาครอบด้านหน้า และเสียบสายไฟแล้ว
2. กด เพื่อเปิดเครื่อง และดูว่ามีเฉพาะไฟแอลอีดี Ready (พร้อม) ติดสว่าง
3. กด Go (ไป) เจ็ดครั้งเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชัน

   ไฟแอลอีดีทุกดวงจะกระพริบสองครั้งเมื่อคุณเปิดโหมดดำเนินการต่อ

   ไฟแอลอีดีทุกดวงจะกระพริบหนึ่งครั้งเมื่อคุณปิดโหมดดำเนินการต่อ

### DocuPrint P225 d/DocuPrint P265 dw

1. กด หรือ เพื่อเลือกตัวเลือก General Setup (การตั้งค่าทั่วไป) จากนั้นกด OK
2. กด หรือ เพื่อเลือกตัวเลือก Replace Toner (เปลี่ยนผงหมึก (โทนเนอร์)) จากนั้นกด OK
3. กด หรือ เพื่อเลือกตัวเลือก Continue (ทำต่อ) หรือ Stop (หยุด)
   กด Go (ไป)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  - การตั้งค่าทั่วไป

กลับสู่ด้านบน